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СЪДЪРЖАНИЕ:

НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА  ПО РЕДА НА ЧЛ.14, АЛ.3, Т.1 ОТ ЗОП, ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  С ПРЕДМЕТ: 

„Основен ремонт на обекти общинска собственост, както следва: „Ремонт покрив Кметство – с. Згалево”, „Ремонт сграда Автоспирка – с. Тотлебен”, „Ремонт покрив Км. н-во – с. Катерица”, „Ремонт на сграда – Център за спортни игри и развлечения – Пордим”, „Ремонт покрив общежитие СОУ – гр. Пордим” и „Ремонт покрив ОУ с. Вълчитрън”, включени в капиталовите разходи на община Пордим за 2014г. 

1. Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка;

   
2. Обявление за обществена поръчка;
3. Указания за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка;

4. Технически спецификации за изпълнение на поръчката;
5. Проект на договор;

5. Образци: 
Образец №1 – Оферта за участие;
Образец №2 – Представяне на участника;

Образец №3 - Декларация, че участникът е запознат с мястото на изпълнението и условията на откритата процедура;
Образец №4 - Декларации по чл.47, ал.9 от ЗОП;
Образец №5 - Декларация по чл. 56, ал.1, т. 11 от ЗОП;
Образец №6 - Декларация за участие/неучастие на подизпълнители;
Образец №7 - Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв;
Образец №8 - Справка на договорите за строителство, изпълнени през последните пет години;
Образец №9 – Проект на договор за изпълнение на обществената поръчка;

Образец №10 - Декларация за приемане на условията в проекта на договор;

Образец №11 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП;
Образец №12 – Списък на документите и информацията съдържащи се в офертата;
Образец №13 – Ценова оферта;
Образец №14 – Техническо предложение и срок за изпълнение на поръчката;
УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

ГЛАВА ПЪРВА
ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І
 ОБЩИ УСЛОВИЯ
1. Обект и предмет на поръчката
Обект на настоящата обществена поръчка е строителство.

Обществената поръчка е с предмет: „Основен ремонт на обекти общинска собственост, както следва: „Ремонт покрив Кметство – с. Згалево”, „Ремонт сграда Автоспирка – с. Тотлебен”, „Ремонт покрив Км. н-во – с. Катерица”, „Ремонт на сграда – Център за спортни игри и развлечения – Пордим”, „Ремонт покрив общежитие СОУ – гр. Пордим” и „Ремонт покрив ОУ с. Вълчитрън”, включени в капиталовите разходи на община Пордим за 2014г. 

Предвиждат се изпълнение на следните видове дейности: 
- за обект „Ремонт покрив Кметство – с. Згалево” -  сваляне почистване и сортиране на билни капаци и керемиди, демонтаж на летви, челни дъски, сачак и демонтаж на покривно водоотвеждане; ремонт покривна конструкция т.ч.: частична подмяна на дървена покривна конструкция с нов дървен материал, наковаване на OSB 11 мм върху покривна конструкция, покриване с дифузионно фолио, наковаване на нова летвена обшивка, подмяна на челни дъски и сачак,монтаж на съществуващи билни капаци и керемиди с частична подмяна; направа покривни обшивки от ламарина; подмяна покривно водоотвеждане.
- за обект „Ремонт сграда Автоспирка – с. Тотлебен” - демонтажни работи в т.ч.: демонтаж на покривни обшивки от ламарина по борд; монтаж един пласт покривна хидроизолация с посипка, монтаж на покривни обшивки от ламарина по борд; изкърпване мазилки, стъргане на стени и тавани, шпакловки и боядисване по стени и тавани, направа на мита мозайка.

- да обект „Ремонт покрив Км. н-во – с. Катерица” - Демонтажни работи в т.ч.: сваляне почистване и сортиране на билни капаци и керемиди, демонтаж на летви и обшивки; ремонт покривна конструкция т.ч.: частична подмяна на дървена покривна конструкция с нов дървен материал, наковаване на нова летвена обшивка, монтаж на съществуващи билни капаци и керемиди с частична подмяна; направа покривни обшивки от ламарина.

- за обект „Ремонт на сграда – Център за спортни игри и развлечения – Пордим” - Демонтажни работи в т.ч.: демонтаж на метална и дървена дограма, демонтаж на метални решетки, демонтаж на настилки и облицовки; ремонт покривна конструкция в т.ч.: сваляне почистване и сортиране на билни капаци и керемиди, частична подмяна на дървена покривна конструкция с нов дървен материал, наковаване на OSB 11 мм върху покривна конструкция, подмяна на летвена обшивка, челни дъски и сачак, покриване с дифузионно фолио, направа покривни обшивки от ламарина и отводняване, измазване на комини и монтаж на съществуващи билни капаци и керемиди; подмяна дограми и вътрешни ремонтни работи в т.ч.:  подмяна дограми, настилки, изкърпване мазилки, шпакловки, боядисване, окачени тавани; фасада в т.ч.: изкърпване мазилки и боядисване, направа на каменна облицовка, ремонт на козирка; частична подмяна на  ел. инсталация.
- за обект „Ремонт покрив общежитие СОУ – гр. Пордим” – демонтажни работи: демонтаж на покривни обшивки от ламарина, доментаж на стоманено въже Ф6,5; монтаж на един пласт покривна хидроизолация с посипка, подмяна на воронки, подмазване на комини и монтаж на покривни обшивки от ламарина; монтаж на стоманено въже Ф6,5 за мълниезащитна мрежа.
- за обект „Ремонт покрив ОУ с. Вълчитрън” - демонтажни работи в т.ч.: сваляне почистване и сортиране на билни капаци и керемиди, демонтаж на летви и обшивки; ремонт покривна конструкция в т.ч.: частична подмяна на дървена покривна конструкция с нов дървен материал, наковаване на нова летвена и дъсчена обшивка, монтаж на съществуващи билни капаци и керемиди с частична подмяна; направа покривни обшивки от ламарина.
2. Обособени позиции

В процедурата не се предвиждат обособени позиции.

3. Възможност за предоставяне на варианти в офертите

Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите на участниците.

4. Място на изпълнение на поръчката

Предметът на процедурата касае изпълнение на дейности на територията на община Пордим. 

5. Срок на изпълнение на поръчката

Максималният срок за цялостно изпълнение на дейностите започва да тече от датата на подписване на договора за възлагане на обществената поръчка и е не по – дълъг от два месеца /разходите за строително – ремонтните дейности са включени в капиталовите разходи на община Пордим за 2014г./
6. Разходи по участие в процедурата

Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. Спрямо възложителя участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за разходи, направени по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или провеждането на откритата процедура, освен в случаите, посочени в чл. 39, ал. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Разходите за дейността на комисията за избор на изпълнител на обществената поръчка са за сметка на възложителя.

7. Срок на валидност на офертите

7.1. Срокът на валидност на офертите е не по-малко от 90 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. 

7.2. Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договор. 

7.3. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако представи оферта с по – кратък срок и при поискване от страна на възложителя – откаже да я удължи.

РАЗДЕЛ ІІ
 ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
1. Стойност на поръчката

Стойността на поръчката се определя в български лева, без ДДС. 
Максималната цена за изпълнение на дейностите е в размер на 51 666.67 лв. (тридесет и седем хиляди лева) без ДДС, или 62 000,00 лв. с ДДС, определена с Решение № 430 от 29.07.2014г. на ОбС – гр. Пордим, разпределена по обекти, както следва:
- за обект „Ремонт покрив Кметство – с. Згалево” -  14 166,67 лв. без ДДС или 17 000,00 лв. с ДДС;

- за обект „Ремонт сграда Автоспирка – с. Тотлебен” – 5 833,33 лв. без ДДС или 7 000,00 лв. с ДДС;

- за обект „Ремонт покрив Км. н-во – с. Катерица” – 2 500,00 лв. без ДДС или 3 000,00 лв. с ДДС;

- за обект „Ремонт на сграда – Център за спортни игри и развлечения – Пордим” – 16 666,67 лв. без ДДС или 20 000,00 лв. с ДДС;
- за обект „Ремонт покрив общежитие СОУ – гр. Пордим” – 8 333,33 лв. без ДДС или 10 000,00 лв. с ДДС;

- за обект „Ремонт покрив ОУ с. Вълчитрън” – 4 166,67 лв. без ДДС или 5 000,00 лв. с ДДС;

В ценовата си оферта участниците посочват обща цена за изпълнение на дейностите, и единични цени за изпълнение на отделните дейности, съгласно приложените количествени сметки, като представените количествено стойностно сметки от участниците по обекти не трябва да  надвишава предвидената сума за ремонт на всеки обект. Цената, предложена от участника включва всички разходи за изпълнение на поръчката. Ценовите оферти на участниците не следва да включват непредвидени разходи. В процеса на изпълнение на договора е възможно да възникнат допълнителни работи, които няма да се заплащат от възложителя и изпълнителят следва да се съобрази с този факт.
Цената за изпълнение на поръчката е обект на оценка от страна на комисията.

2. Схема на плащане

Всички плащания по договора за възлагане на обществената поръчка се извършват по банков път в лева от бюджета на общината.

Редът и условията за плащане на възнаграждението на изпълнителя на обществената поръчка са определени в договора за възлагане на обществената поръчка. 
ГЛАВА ВТОРА
 УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
РАЗДЕЛ І
 ОБЩИ ПРАВИЛА
1. Общи изисквания

1.1. В откритата процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка могат да участват български и/или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията на ЗОП, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите актове по прилагането му, и настоящата документация.

1.2. Участникът следва да притежава и да поддържа за целия период на изпълнение на договора, валидна застраховка за „Професионална отговорност в строителството”, по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, за извършване на строителни дейности, за обекти пета категория и да не допуска прекъсване в нейното действие. При констатирана липса или невалидност на застраховката, възложителят не дължи плащания по договора и си запазва правото за неговото прекратяване при неотстраняване на нарушението.

1.3. Участниците – български лица, следва да представят с офертата си копие от удостоверения за вписване в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за първа група, пета категория строежи, ведно с талоните към тях. Когато участникът е обединение, изискването се отнася  поне за един от   съдружниците в обединението, като останалите участници трябва да имат регистрация в ЦПРС за съответната група и категория в зависимост от дейностите, които ще изпълняват. В случай на подизпълнител, същият трябва да има регистрация в ЦПРС за съответната група и категория в зависимост от дейностите, които ще изпълнява.
1.4. Участниците – чуждестранни лица, представят удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите – първа група, пета категория строежи, ведно с талони към тях, преди сключване на договора за възлагане на обществена поръчка. Вписването в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, еквивалентен или по-висок на първа група, пета категория строежи съгласно Наредба №1 от 30.07.2003 год. за номенклатурата на видовете строежи. 
2. Специфични изисквания към участници – обединения, които не са юридически лица („обединение/консорциум”)
2.1. В случай, че участникът е обединение, участниците в него трябва да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката.

2.2. В случай, че участникът е обединение, изискването за наличие на застраховка по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, се отнася за всяко от лицата в обединението, подлежаща на задължително застраховане. 
2.3. В случай, че участник в процедурата е обединение, изискванията за икономически и финансови възможности, и за технически възможности, се отнасят за обединението като цяло. 

2.4. Административните изисквания на Раздел ІІ от настоящата глава се прилагат за всеки от участниците в обединението поотделно. 

2.5. В случай, че участникът е обединение, участниците в него сключват споразумение помежду си, което задължително трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

· всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно за изпълнението на договора; 

· представляващия обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума; 

· 
членовете на обединението/консорциума са солидарно отговорни за изпълнението на договора, включително по отношение на плащанията; 

· 
всички членове са длъжни да останат в него за целия период на изпълнение на договора, както и споразумението следва да съдържа клаузи, от които да е видно какво е разпределението на дейностите на отделните съдружници, с ясно и конкретно посочване на дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за обществената поръчка.
Документа за създаване на обединение се заверява нотариално, подписва се от лицата в обединението и в него задължително се посочва представляващият.
В документа за създаване на обединение задължително трябва да се определи лицето, при което ще се съхраняват документите по изпълнението на договора след цялостното приключване на проекта. В същият документ трябва да се посочи участникът от обединението, което ще отговаря за през целият предложен ганационен срок за възникнали дефекти. 

В случай, че обединението е създадено на един по-ранен етап и тази информация не се съдържа в споразумението за създаване на обединението, то в този случай участникът представя допълнително споразумение съдържащо горепосочената информация.

2.5. Лице, което участва като член на обединение, не може да представя самостоятелна оферта. 

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, в случай че подаде самостоятелна оферта.
3. Специфични изисквания към подизпълнителите

3.1. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, административните изисквания на Раздел ІІ „Административни изисквания” от настоящата глава, се прилагат и за подизпълнителите.

3.2. Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само, ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа, и подизпълнителите са посочени в офертата на участника, и за тях са представени всички необходими документи.

3.3. Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. 

3.4. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, в случай че:

· е представил самостоятелна оферта, въпреки че в оферта на друг участник е посочен като подизпълнител и е попълнил Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Образец №7;

· е представил оферта, в която е посочил дадено лице за подизпълнител, но не е приложил неговата Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Образец №9, а същевременно това лице е подало самостоятелна оферта и е декларирало пред възложителя, в хода на провеждането на процедурата, че не знае за посочването си като подизпълнител и не е съгласно да бъде такъв.
3.5. При подаване на офертата, участникът декларира дела на участие на подизпълнителя (в проценти), както и вида на конкретните дейности, които ще се извършват от подизпълнителя.

3.6. Изискванията за икономическо и финансово състояние, както и технически възможности се прилагат за подизпълнителите, както следва:

3.6.1. по отношение на икономическите и финансови възможности - в съответствие с дела на тяхното участие (в процентно изражение от съответното изискване към участника);

3.6.2. по отношение на изискванията за технически възможности – в съответствие с вида на дейностите, които ще се извършват от подизпълнителя.

РАЗДЕЛ ІІ
 АДМИНИСТРАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ
1. Административни изисквания съгласно ЗОП

1.1. Участници – физически лица, както и лицата, от кръга на посочените в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, представляващи участника – юридическо лице, в т.ч. прокуристите, да не са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани: 

· за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс или за подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено;

· 
за подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс или за подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено;
· 
за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс или за подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено;
· за престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс или за подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено;
· за престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс или за подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено.
· да не са лишени от правото да упражняват определена професия или дейност, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.
· за престъпление по чл. 136 от НК, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от НК против трудовите права на работниците.
1.3. Участникът да не е обявен в несъстоятелност, съгласно националните закони и подзаконови актове.

1.4. Участникът да не е в производство по ликвидация или в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове.

1.5. Участникът да не е в открито производство по несъстоятелност или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

1.6. Участникът да не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон.
1.7. Дейността на участника – чуждестранно лице, да не е под разпореждане на съда.
1.8. Участникът да не е преустановил дейността си.
1.9. Участникът да няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2, т.1  от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или да няма парични задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която е установен.
1.10.  Участникът:

1.10.1. да не е и да няма лица от кръга на посочените в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, в т.ч. прокуристите, които са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в Община Пордим;
1.10.2. да не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
2. Документи за доказване на изискванията по т. 1  
2.1. При подаване на офертата обстоятелствата по т. 1 се удостоверяват от участника/подизпълнителя с декларации.

2.2. Декларациите се попълват по образците, съгласно настоящата документация (Образци №3, 4, 5, 6 и 7). 
2.3. Ако участник или някое от лицата, задължени да представят декларации, декларира в тях или посочи в други документи неверни данни и обстоятелства и това бъде установено от комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите в хода на провеждане на процедурата по избор на изпълнител, този участник ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.
2.4. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и/или 5 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.
РАЗДЕЛ ІІІ
 КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ
1. Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние 
1.1. За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура, участникът следва да. да  разполага с финансов ресурс в размер на 20 000.00 лв. 
В случай на участници-обединения, изискването се отнася за общите показатели на обединението като цяло.

1.2. Документи за доказване на икономическото и финансовото състояние на участника.
1.2.1. Удостоверение от банка.
2. Минимални изисквания за технически възможности

2.1. За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура, участникът следва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата  на подаване на офертите, договор/и/ за извършване на СМР,  сходни с обекта на поръчката, които следва да включват изпълнението на СМР по ремонт на сгради. 
Изискването се прилага за обединението като цяло. 

При наличие на подизпълнител, същият следва да докаже опит при изпълнението на не по-малко от 1 (eдин) договор, включващ дейностите, които е посочил, че ще извършва в поръчката. 

2.2. Документи за доказване на техническите възможности на участника: 

Справка на договорите за строителство, изпълнени през последните пет години (Образец №10),  в т.ч. договор/и за извършване на ремонт на сгради, придружена от удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт. 
В случай, че договорът е изпълняван в обединение и препоръката е издадена на обединението – изпълнител по договора, следва да се представи нотариално заверено копие от договора за разпределение на дейностите между членовете на обединението, от който категорично да е видно кои са конкретните дейности, изпълнявани от съответния участник/член на обединение/подизпълнител в настоящата процедура.

РАЗДЕЛ ІV

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЦЕНОВАТА И ТЕХНИЧЕСКАТА ОФЕРТА

1. Изисквания към съдържанието на техническата оферта

1.1. Участникът изготвя техническата си оферта, в съответствие с изискванията на Техническите спецификации на настоящата документация за участие, по Образец №14.
1.2. В случай, че в Техническата оферта на участника са налице поставени условия към възложителя или текстове, които са в противоречие с императивни изисквания на настоящата документация (в т.ч. техническите спецификации), участникът се отстранява от участие в процедурата, поради несъответствие на офертата му с изискванията на възложителя. 
1.3. Техническата оферта на участника следва да съдържа следните реквизити:

1.3.1. Работна програма, включваща най-малко описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката от страна на изпълнителя и вътрешния контрол, който той ще упражнява; описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; организация и подход на изпълнение. 

1.3.2. Срок за изпълнение на поръчката.
Предложеният срок следва да е обвързан и доказан от предложения линеен график за изпълнение на дейностите. 

Предложеният срок за изпълнение на поръчката не трябва да надвишава определения масимален срок в обявлението за изпълнение на строително – ремонтните дейности – не по – дълъг от 40 дни от подписването на договора Участници, предложили по-дълъг срок за изпълнение, се отстраняват от участие в процедурата. 
1.3.3. Посочване на гаранционните срокове, съгласно действащото законодателство.
Указание: Участниците задължително изработват предложенията си при съблюдаване на изискванията на възложителя и приложимото българско законодателство, както следва:

Всеки участник следва да предложи гаранционен срок, който да е съобразен с минималните гаранционни срокове, които са определени в Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

Предложеният гаранционен срок следва да е реалистичен и доказуем, като за такъв се приема не повече от двукратната стойност на минималните гаранционни срокове, които са определени в Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 
В случай, че се констатира предложен под установения минимум или нереалистичен предложен срок по този показател, офертата на участника се предлага за отстраняване.

1.4. Техническата оферта се подписва от представляващия участника (изрично упълномощено от него лице) или представляващия обединението, съгласно Споразумението за създаване на обединение. 

1.5. На етап преглед на Техническа оферта, комисията не разполага със законова възможност да изисква допълнителни документи, като може единствено да проверява заявените от участниците данни, да изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в техните технически оферти, при условие че същите не водят до промяна на техническото предложение на участниците.

2. Изисквания към съдържанието и представянето на ценовата оферта

2.1. Участникът трябва да посочи в ценовата си оферта единичните и общи цени за изпълнение на дейностите, посочени в Техническите спецификации и количествените сметки. 
Участниците задължително изработват предложенията си при съобразяване с и максималната стойност на осигурения от възложителя бюджет за отделните обекти, както и общия в размер на 62 000,00 лв. с ДДС. 
2.2. Участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на техническите спецификации и количествените сметки приложени в документацията се отстранява от участие в процедурата.

2.3. Участникът следва да представи показателите, които формират единичните цени:

2.3.1. средна часова ставка за труд за работник – [..............] лева/час;

2.3.2. допълнителни разходи върху разходите за труд – [..............];

2.3.3. единични цени на машиносмени за основните машини, които ще работят по обектите: [..............] лв./мс.;

2.3.4. допълнителни разходи върху разходите за механизация: [..............]%; 

2.3.5. доставно-складови разходи върху разходите за материали: [..............]%;

2.3.6. печалба върху всички разходи за изпълнение на работата: [..............]%.

2.4. Единичните цени следва да са в лева, с точност до два знака след десетичната запетая, без начислен данък добавена стойност (ДДС).

2.5. Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените от него цени.
2.6. При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена ще се взема предвид изписаната с думи. 
2.7. Извън плика с надпис “Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената. 

2.8. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика “Предлагана цена” елементи, свързани с ценовата оферта или части от нея, или са посочили информация, от която може да се направи предположение относно размера на предложената цена, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

2.9. Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, да изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в техните ценови оферти, при условие че същите не водят до промяна на ценовото предложение на участниците. 

2.10. Всяко разяснение, което води до промяна в предложената крайна обща цена за изпълнение на поръчката (независимо дали в резултат на грешка или по друга причина) се приема като изменение на ценовото предложение на участника.

РАЗДЕЛ V
 ГАРАНЦИИ

1. Гаранция за участие в процедурата
1.1. Условия и размер на гаранцията за участие

1.1.1. За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура, участникът следва да представи гаранция за участие, в размер на 500.00 лв. Сумата представлява под 1% от прогнозната стойност на поръчката без ДДС.
1.1.2. Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. 

1.1.3. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, се представя безусловна и неотменима банкова гаранция, със срок на валидност не по-малко от 90  дни от датата на представяне на офертата. Срокът може да се удължава по обосновано искане на Възложителя.

1.1.4. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това следва да стане по следната сметка: IBAN: BG18IORT 7380 3337 0000 00, BIC код IORTBGSF в ТБ”Инвестбанк”АД – клон Плевен; получател: Община Пордим, гр. Пордим 
1.1.5. В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано следното: гаранция за участие в открита процедура с №………………… 
1.1.6. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, който:

а)  не е представил документ за внесена гаранция за участие или;

б) е представил документ за внесена гаранция за участие, който не отговаря на изискванията на възложителя, или; 

в) 
e представил банкова гаранция, в която не е изрично посочено, че тя:

· е безусловна и неотменима или;

· е в полза на Възложителя, или;

· е със срок на валидност 90 или повече дни от датата на представяне на офертата, или

· е за настоящата обществена поръчка.

1.2. Задържане, усвояване и освобождаване на гаранцията за участие 

1.2.1. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.

1.2.2. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

2. Гаранция за изпълнение на договора
2.1. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора 

2.1.1. В случай на избор на участника за изпълнител на обществената поръчка, същият следва да представи преди подписването на договора, гаранция за изпълнението му, в размер на 2 % (два процента) от стойността на договора без ДДС.
2.1.2. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди участникът определен за изпълнител да представи гаранция за изпълнение. 

2.1.3. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора, при неговото сключване.

2.1.4. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, в нея  изрично трябва да е записано, че:

· е безусловна и неотменима;

· е в полза на Възложителя;

· е със срок на валидност най – малко за срока на изпълнение на договора; има възможност за нейното усвояване на части.
2.1.5. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва предметът на договора.

2.2. Задържане, усвояване и освобождаване на гаранцията за изпълнение 

2.2.1. Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа, усвоява или освобождава се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя. 
2.2.2. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

РАЗДЕЛ VІ
 ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИК

1. Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник:

1.1. който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП;

1.2. който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително  обявените условия на възложителя, при спазване изискванията на чл. 68, ал. 8-11 от ЗОП, в т.ч.:
1.2.1. който не отговаря на критериите за подбор или на друго условие за участие в откритата процедура, съгласно настоящата документация или не е доказал съответствието си с тези изисквания; 

1.2.2. който не е представил гаранция за участие в откритата процедура; 

1.2.3. който не е заверил по надлежния ред представените в офертата документи;

1.2.5. за когото е налице някое друго обстоятелство, изрично посочено на друго място в настоящата документация като основание за отстраняване.

1.3. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП.
1.4. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.
ГЛАВА ТРЕТА
 ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА

РАЗДЕЛ І
 ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
1. Условия за получаване на документацията за участие 

1.1. Документация за участие в процедурата може да бъде закупена на хартиен носител всеки работен ден от 8:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 17:00 часа. Стойността на настоящата документация на хартиен носител е в размер 10.00 лв. (десет лева), като сумата се заплаща в касата на община Пордим, находяща се в гр. Пордим, ул. „Иван Божинов“ № 1 срещу редовно издаден платежен документ или се превежда по банкова сметка Община Пордим - IBAN: BG 94 IORT 73808437001000, BIC код  IORTBGSF при „Инвестбанк” АД, клон Плевен като в платежното нареждане се посочва номера на решението на поръчката и код на плащане 447000. Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка се получава на хартиен носител само от този участник, който е заплатил посочената и цена. На хартиен носител може да се получи на ръка от сградата на община Пордим или да се изпрати за сметка на участника на посочен от него адрес. Заинтересованите лица имат право да разгледат документацията на място преди да я закупят. 

Пълен достъп до настоящата документацията е предоставен и на официалната интернет страница на община Пордим – www.pordim.bg. При изтеглянето на документацията от посочения сайт, възложителят няма разходи по смисъла на чл. 28, ал. 7 от ЗОП, като в тези случаи не е необходимо нейното закупуване.
РАЗДЕЛ ІІ
 ПРОУЧВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

1. Отговорност за правилното разучаване на документацията

1.1. Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, посочени в настоящата документация. 

1.2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията и формулярите, обявени от възложителя.

1.3. Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи единствено от участниците.

1.4. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП и ППЗОП.
1.5. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата, поради несъответствие на офертата му с изискванията на възложителя.

2. Разяснения по документацията за участие
2.1. Всеки участник може да поиска писмено от възложителя разяснения по документацията за участие.

2.2. Исканията за разяснения могат да бъдат правени до 7 дни, преди изтичането на срока за получаване на офертите. 

РАЗДЕЛ ІІІ
 ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ОФЕРТИТЕ

1. Конфиденциална информация

Всеки участник може в офертата си изрично да посочи информацията, съдържаща се в нея, която представлява конфиденциална информация, по отношение на технически или търговски тайни.

2. Допълване и оттегляне на офертата

2.1. До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

2.2. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата.

2.3. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст: “Допълнение/Промяна на оферта с входящ номер...........”.
2.4. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. 
2.5. Участник, който е представил повече от една оферта се отстранява от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

РАЗДЕЛ ІV
 СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ
1. Офертата, поставена в непрозрачен плик  се състои от три части:

1.1. ПЛИК №1 – „Документи за подбор";
1.2. ПЛИК №2 – "Предложение за изпълнение на поръчката";

1.3. ПЛИК №3 – „Предлагана цена”.

2. Съдържание на ПЛИК №1:

2.1. Списък на документите и информацията съдържащи се в офертата, подписан от участника – попълва се Образец №12.
2.1.1. Списъкът се подписва от представляващия участника (или от лице изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно) или представляващия обединението, съгласно Споразумението за създаване на обединение или допълнителното споразумение.
2.2. Оферта за участие – попълва се Образец №1.
2.2.1. Когато офертата предвижда участие на подизпълнители, в нея се посочват: 

· имената на подизпълнителите и 

· процентът от общата стойност на поръчката и конкретните дейности от предмета на обществената поръчка, която ще се изпълнява от всеки подизпълнител.

2.2.2. Офертата се подписва от представляващия участника (изрично упълномощено с нотариално пълномощно от него лице) или представляващия обединението, съгласно Споразумението за създаване на обединение или допълнителното споразумение.

2.3. Представяне на участника - попълва се Образец 2

2.4. Декларация, че участникът е запознат с мястото на изпълнението и  условията на откритата процедура – попълва се Образец №3.
2.4.1. Документът се представя от участника и се подписва от представляващия участника или от лице изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно.

2.5. Документ за регистрация на юридическото лице/документ за самоличност на физическото лице.
2.5.1. Документът се представя от участника, от всяко лице, включено в обединението и от подизпълнителя/ите на участника.

2.5.2. Когато участникът е юридическо лице, което е вписано във водения от Агенция по вписванията Търговски регистър, е достатъчно посочването на единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за Търговския регистър.

2.5.3. Документът за регистрация на участника/документът за самоличност на чуждестранните лица следва бъдат представени в официален превод на български език.

2.5.4. Чуждестранните лица представят документ за регистрация, съобразно националното си законодателство. 

Документът по т. 2.4.4. не се приема за „еквивалентен” и участникът се отстранява от участие, ако не удостоверява по безспорен начин всяко едно от следните обстоятелства:

· системата на управление и представителство на участника; 

· имената на физическите лица, представляващи участника;
· имената на физическите лица – членове на управителните органи на участника; 

· имената на физическите лица – членове на контролните органи на участника (ако има такива);

· датата, към която удостоверените обстоятелства са били в сила, като датата следва да е не по-рано от два месеца преди подаването на офертата за участие. 
Обстоятелствата по т. 2.5.4., които следва да бъдат удостоверени, могат да се доказват и с повече от един документ, издаден от компетентен съдебен или административен орган на държавата, в която е установен участникът. Компетентността на органа да издаде съответния документ се установява с официален превод на приложимите текстове от нормативните разпоредби на националното законодателство на участника.

2.6. Документ за закупена документация за участие, в случай че е закупена.
2.6.1. Документът следва да е издаден на името на участника или на поне един от членовете на обединението.

2.7. Документ за внесена гаранция за участие или банкова гаранция за участие, отговаряща на изискванията на настоящата документация.
2.7.1. Документът следва да е издаден на името на участника/обединението или на един от съдружниците на обединението.

2.7.2. Представя се оригиналът на банковата гаранция или документа за внесената гаранция. 
2.8. Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от ЗОП , ал. 2 и ал. 5 от ЗОП – попълва се Образец №4.
2.8.1. Декларациите се представят лично от всяко от лицата, посочени в забележките на съответния образец. 

2.8.2. Документите се представят по отношение на участника, всеки един от участниците в обединението и подизпълнителя/ите.

2.9. Споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка с нотариална заверка на подписите и съдържанието, в което се посочва представляващият;  Ако представляващият  не е посочен в споразумението, той трябва да се посочи в друг документ приложен към споразумението. 

2.9.1. Документът следва да съдържа всички клаузи, съгласно изискванията на настоящата документация. В документа задължително трябва да е посочен представляващият.
2.10. Декларация за участие/неучастие на подизпълнители – попълва се Образец №6.
2.10.1. Документът се подписва от представляващия участника или от лице изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно.

2.11. Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв – попълва се Образец №7 от всеки от подизпълнителите.
2.11.1. Документът се подписва от представляващия/ите подизпълнителя/ите или от лице изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно.

2.12. Доказателства за икономическото и финансово състояние:
2.12.1. Удостоверение от банка.

2.12.1.1. Документът се представя от участника. Когато участникът е обединение документът са представя от лицата в обеденението, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.
2.13. Доказателства за технически възможности:
2.13.1. Списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, а за строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, и удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт. (Образец №8). 
2.13.1.1. Документът се представя от участника. Когато участникът е обединение документът са представя от лицата в обединението, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.
2.13.1.2. Документът се представя и от подизпълнителя/ите на участника, като съдържанието му е в съответствие с изискването подизпълнителят да докаже опит в изпълнението на дейности, които ще извършва.

2.14. Копие от Удостоверения за вписване в ЦПРС, ведно с талони към тях, за първа  група, пета категория.
2.14.1. Документът се представя от участника/съдружник в обединението – по отношение на български юридически лица.
2.14.2. Документът се представя и от подизпълнителите, в зависимост от дейностите, които ще извършват – по отношение на български юридически лица.
2.15. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП (Образец №5).
2.15.1. Декларацията си попълва от участника/ всеки съдружник в обединението и от подизпълнителя.

2.15.2. Документът се подписва от представляващия участника или от изрично упълномощено с нотариално пълномощно от него лице. 

2.16. Декларация за приемане на условията в проекта на договор (Образец №10).
2.16.1. Документът се подписва от представляващия участника или от изрично упълномощено с ноариално пълномощно от него лице. 

2.17. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от представляващия участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител.
2.17.1. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в настоящата процедура.
2.18. Копие от валидна застрахователна полица на стойност, покриваща минималната застрахователна сума вида строеж, съответстващ на предмета на настоящата поръчка, или еквивалентен документ.
2.18.1. Документът се представя от участника/съдружник в обединението – по отношение на български юридически лица.

2.18.2. Документът се представя и от подизпълнителите, в зависимост от дейностите, които ще извършват – по отношение на български юридически лица.
2.19. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (Образец №11).
2.19.1. Документът се представя от участника/съдружник в обединението;

2.19.2. Документът се представя и от подизпълнителите.
3. Съдържание на Плик №2:

3.1. ПЛИК №2 съдържа техническата оферта, изготвена по Образец №14, съгласно изискванията на Глава втора „Условия за участие”, Раздел ІV „Изисквания към Ценовата и Техническата оферта”, т. 1 „Изисквания към Техническата оферта” на настоящата документация.
3.1.1. Техническата оферта се подписва от представляващия участника или от изрично упълномощено от него лице. 
4. Съдържание на ПЛИК №3 - „Предлагана цена”

4.1. ПЛИК №3 съдържа ценовата оферта на участника, изготвена по Образец №13, съгласно изискванията на Глава втора „Условия за участие”, Раздел ІV „Изисквания към Ценовата и Техническата оферта”, т. 2 „Изисквания към Ценовата оферта” на настоящата документация.
4.1.1. Ценовата оферта се подписва от представляващия участника или от лице изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно.

РАЗДЕЛ VІ
 ЗАПЕЧАТВАНЕ И МАРКИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
1. Запечатване и маркиране 
1.1. Офертните материали, систематизирани съобразно изискванията на Раздел V „Съдържание на офертата. Изисквания към документите”, подвързани в папка/и, се запечатват в непрозрачни Пликове пликове №1, 2 и 3, като се надписват в долния ляв ъгъл – ПЛИК №1 „Документи за подбор", ПЛИК №2 "Предложение за изпълнение на поръчката" и ПЛИК №3 – „Предлагана цена”.
1.2. Всеки плик съдържа един оригинал на съответните документи.
1.3. Трите плика се запечатват в един общ непрозрачен плик, като в горния десен ъгъл се изписва:

Община Пордим 
Оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на обекти общинска собственост, както следва: „Ремонт покрив Кметство – с. Згалево”, „Ремонт сграда Автоспирка – с. Тотлебен”, „Ремонт покрив Км. н-во – с. Катерица”, „Ремонт на сграда – Център за спортни игри и развлечения – Пордим”, „Ремонт покрив общежитие СОУ – гр. Пордим” и „Ремонт покрив ОУ с. Вълчитрън”, включени в капиталовите разходи на община Пордим за 2014г. 

1.4. В долния ляв ъгъл на плика се посочва наименование на участника, адрес за кореспонденция на участника, телефон и по възможност – факс и e-mail.
1.5. Не се приемат пликове, които са незапечатани, прозрачни или с нарушена цялост. Възложителят връща незабавно и офертите, които са представени след изтичане на крайния срок. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.

2. Място и срок на подаване на офертите
2.1. Желаещите да участват в процедурата подават лично или чрез упълномощено лице своите оферти в деловодството на Община Пордим, гр. Пордим, ул. „Иван Божинов” №1, до посочения в обявлението краен срок за подаване на оферти, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка като в този случай се предвижда да се спази крайния срок за получаване в общината.
2.2. Възложителят не носи отговорност за получаване на оферти, в случай че се използва друг начин за представяне.

2.3. Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от възложителя.

2.4. При подаване на офертата и приемането й, върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на получаване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
 КРИТЕРИЙ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

РАЗДЕЛ І

 КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

1. Критерий за оценка на офертите

Критерият за оценка на офертите по настоящата обществена поръчка е „икономически най – изгодна оферта”.

До оценка по този показател се допускат само оферти, които съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка.
Максималната обща прогнозна стойност на поръчката е 62 000.00 лв. с ДДС. Оферти над тази цена ще бъдат отстранени от откритата процедура.

Комисията си запазва правото да изисква писмено представяне на допълнителни доказателства за обстоятелства, посочени в офертата, които имат значение за класирането на офертите.

Преди извършване на финансовата оценка, финансовите предложения се проверяват, за  да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата.

Констатираните аритметични грешки се отстраняват при спазване на следните правила:

· при различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на сумата;

· ако е допусната аритметична грешка при пресмятането / изчисленията от участника, Комисията извършва повторни изчисления и определя аритметично вярната сума;

· Комисията изпраща писмо до участника, с което го уведомява за допуснатата грешка и иска той да потвърди коригираната сума; 

· Участникът:

· приема корекциите и продължава участието си в процедурата ;

· не е съгласен с корекциите на Комисията и докаже, че Комисията не е изчислила вярно сумата, Комисията приема сумата посочена от участника и той продължава по – нататъшното си участие в процедурата;

· не е съгласен с корекциите на Комисията, но не успее да докаже, че посочената от него сума е вярна и изчисленията на Комисията се окажат верни, той отпада от по – нататъшно участие в процедурата ако не приеме корекциите.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще прилага критерий “ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА”, където класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база получената “Комплексна оценка” - (КО), като сума от индивидуалните оценки по определените предварително показатели за всяка от отделните обособени позиции.

2. Показатели и относителната им тежест

Таблица 1

	№ по ред
	ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА
	ТЕЖЕСТ

	1
	Цена за изпълнение на строително-ремонтните работи съгласно приложената в конкурсната документация количествено-стойностна сметка
	кт1 = 0,30

	2
	Срок за строително изпълнение на обектите
	кт2 = 0,20

	3
	Технология за изпълнение на поръчката
	кт3 = 0,50


3. Методика за определяне на комплексната оценка на офертите

Оценката на всяко предложение се извършва по посочените показатели в Таблица 1 и съответните им относителни тежести по формулата:

К = К1 х кт1 + К2 х кт2 + К3 х кт3 

където: от К1 до К3 са критериите за оценка на офертата, в т.ч.:

· К – комплексен коефициент.

· К1 – оценка на цена за изпълнение на строително-ремонтните работи съгласно приложената в конкурсната документация количествено-стойностна сметка за обектите.

· К2 – оценка на срока за строително изпълнение на обектите.

· К3 – оценка на предложената технология за изпълнение на поръчката;

кт1, кт2, кт3, на коефициентите за тежестта на съответния критерий.

К = К1 х 0,30 + К2 х 0,20 + К3 х 0,50 

Забележка: Получената оценка за всеки критерий се закръглява с точност до 0.01.

3.1. Оценка на цената за изпълнение на строително-ремонтните работи съгласно приложената в конкурсната документация количествено-стойностна сметка
Резултатът на съответния участник по този критерий се изчислява, както следва:

К1 =   минимална предложена цена за изпълнение на СМР от участниците в конкурса  х 100т. 

                       предложена цена за изпълнение на СМР от конкретния участник 

Забележка: Предложената цена от участник е общата сума за изпълнение на всички дейности, включени в количествената сметка. Минимално предложената цена е тази с най-ниска стойност от оценяваните предложения.

3.2.  Оценка на предложения срок за строително изпълнение на обектите
Резултатът на съответния участник по този критерий се изчислява, както следва:

К2 =   минимален предложен срок за изпълнение на СМР от участниците в конкурса  х 100т. 

                
предложен срок за изпълнение на СМР от конкретния участник 

Забележка: Сроковете се предлагат в календарни дни и съответстват на срока заложен в предложения календарен график за изпълнение на поръчката. Срокът представлява времето между най-ранната дата за начало и най-късната дата за приключване изпълнението на възлаганите строително-ремонтни и монтажни дейности за сградата/сградите включени в обособената позиция.

3.3.  Оценка на предложената технология за изпълнение на поръчката

Резултатът на конкретния участник по този критерий се изчислява след запознаване с предложението за планираната технология, организация на работата на строителната площадка и линеен график, съобразени с плана за безопасност и здраве от проектната документация, съдържащи се като обяснителна записка заедно с техническото предложение, като се направи преглед и оценка на следните подпоказатели:
· Отчетена специфика на обектите и предложена обосновка на сроковете за извършване на строителството. 

За преценка на този подпоказател ще се изследва дали предложението отразява: специфичното местоположение на сградите; условията в района на строителната площадка; други специфики на обектите, които следва да се установят при детайлен оглед на място; съгласуваност на етапите в изпълнение на поръчката; последователност в изпълнение на прилаганите строителни технологии; аргументация на планираните за ползване човешки ресурси и срокове за изпълнение.

· Отчетени ограничения във времето за изпълнение на планираните строително-ремонтни и монтажни работи за сградите;

За преценка на този подпоказател ще се изследва дали предложението отразява особеностите в организацията на учебния процес в училищата и пребиваването на ученици в общежитието и доколко той е съобразен с наложените ограничения във времето и изказани препоръки от училищното ръководство. За случаите, в които е посочено, че изпълнението ще се реализира по време на ваканция, това трябва изрично да е упоменато.
· Предложени мерки за спазване на правилата за безопасност и сигурност.

За преценка на този подпоказател ще се изследва дали предложението предвижда мерки за спазване на правилата за безопасност и сигурност, отчитащи всички особености на конкретната/ите сграда/и и на реализирания учебния процес в нея и гарантира ли в пълна степен опазването на здравето на учениците и преподавателите в училището и на заетите в процеса на строителство.

К3 = 100 т. при предложение на организация и технология за изпълнение на поръчката съдържащи рационална информация и по трите показателя.

К3 = 50 т. при предложение на организация и технология за изпълнение на поръчката, в които не е отчетен един от гореописаните показатели или присъствието му е формално разписано.

К3 = 1 т. при липса на организация и технология за изпълнение на поръчката или макар и предложени, в тях да не са отчетени два или три от гореописаните показатели или присъствието им е формално разписано.

Забележка: Броят на точките, които се присъждат по този показател се определя след обсъждане и гласуване на членовете на комисията, като окончателното решение се взема чрез обикновено мнозинство. Под „формално разписано” се разбира съдържание, което присъства в представената организация и технология за изпълнение на поръчката като общи текстове, но не и като отразяващо характеристиките на обектите и естеството на изпълняваните работи. Отсъствието на съдържание по някой от показателите дори и само за един от обектите води до констатиране, че той е формално разписан.
Всеки участник, може да получи комплексен коефициент (К) максимум 100.

Офертата, която получи най-висока оценка, ще се класира на първо място и кандидатът ще бъде избран за изпълнител на договора. 

5. Процедура при еднакви предложения

5.1. В случай, че Комплексните оценки на две или повече фирми са равни, за икономически най – изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най – ниска цена. При условие, че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най – висока относителна тежест и се избира офертата с по – благоприятна стойност по този показател. Комисията провежда публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако такъв неможе да се определи по определените по – горе условия. 
ГЛАВА ПЕТА
 РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. 

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР. 
ОБЖАЛВАНЕ
РАЗДЕЛ І
 РЕД ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА
1. Назначаване на комисията

1.1. След изтичане на срока за приемане на офертите, Възложителят назначава комисия, която да разгледа, оцени и класира представените оферти и я обявява в деня, определен за отварянето им. 
1.2. В заповедта за определяне на комисията, Възложителят определя конкретен срок за приключване на работата на комисията, който не може да е по-дълъг от срока на валидност на офертите.

1.3. Съставът на комисията се определя по реда на чл. 34 от ЗОП.
2. Първоначален преглед на офертите (първо заседание на комисията)
2.1. Постъпилите оферти се отварят на 09.09.2014 г. в 10:00 часа в Заседателната зала на Община Пордим, на адрес: гр. Пордим, ул. „Иван Божинов” №1. 
2.2. На своето първо заседание комисията започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти, като проверява целостта на пликовете и пристъпва към отварянето им по реда на тяхното постъпване в деловодството на Общинска администрация Пордим.
2.3. Комисията проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват плик №3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик №3 на останалите участници.

2.4. Комисията отваря плик №2 и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик №2 на останалите участници. 
2.5. Комисията отваря плик №1 и оповестява документите, които той съдържа и проверява съответствието със списъка на документите съдържащи се в офертата.

2.6. След извършването на действията по т. 2.2 – 2.5. приключва публичната част от заседанието на комисията.

3. Публичност 

3.1. При извършването на действията на комисията по т. 2, както и при отварянето на ценовите оферти могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
3.2. Участниците в процедурата могат да присъстват лично (в този случай представят лична карта и документ, удостоверяващ, че са законни представители на съответния участник) или чрез упълномощени представители (с изрично нотариално заверено пълномощно). 

3.3. Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие.

4. Последователност на действията на комисията
4.1. Комисията разглежда документите в Плик №1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол.
4.2. Когато установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя, комисията изпраща протокола до всички участници. Участниците представят на комисията съответните документи в срок  5 работни дни, считано от датата на получаване на протокола.

4.3. Когато е установане липса на документ и/или несъответствие с критериите за подбор, участникът може в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в обявлението да замени представени документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор.

4.5. След изтичането на срока за представяне на документите, комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор. 

4.6. При констатиране на основанията за отстраняване, предвидени в чл. 69, ал. 1 от ЗОП и/или настоящата документация, по отношение на документите в Плик №1, Комисията предлага участника за отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата и не разглежда офертата му в следващия етап.

4.7. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на изискванията за подбор.

4.8 Комисията разглежда „Техническата оферта“ по Образец №14, с всички необходими приложения към нея, съгласно настоящата документация.

4.9. Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, да изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в плик №2, без да се допуска промяна на техническото предложение на участниците.
4.10. При констатиране на основанията за отстраняване, предвидени в чл. 69, ал. 1 от ЗОП и/или настоящата документация, по отношение на документите в Плик №2, Комисията предлага участника за отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата и не разглежда офертата му в следващия етап.

4.11. Не по – късно от два работни дини преди датата на отваряне на ценовите оферти, комисията обявява датата, часа и мястото за отварянето им на официалната интернет страница на Възложителя:  www.ardino.bg. Съобщението съдържа и резултатите от оценяването на офертите по другите показатели за оценка. Отварянето на ценовите оферти се извършва публично при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП. 

4.12. Комисията отваря Плик №3 – „Предлагана цена” на допуснатите участници в обявения ден и час и обявява публично предложените цени.

4.13. При констатиране на основанията за отстраняване, предвидени в чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП и/или в настоящата документация, по отношение на документите в Плик №3, Комисията предлага участника за отстраняване от по-нататъшно участие в откритата процедура.
5. Значително по-благоприятно предложение.
5.1. Когато офертата на участник съдържа предложение, с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване.

5.2. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от 3 работни дни след получаване на искането за това. 
5.3. Комисията може да приеме писмената обосновка и да не отстрани офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:

· оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

· 
предложеното техническо решение;

· 
наличието на изключително благоприятни условия за участника;

· 
икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

· 
получаване на държавна помощ.

5.4. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага на Възложителя участникът да бъде отстранен. 

6. Окончателна оценка и обявяване на резултатите

6.1. Комисията преглежда ценовите оферти на участниците за наличие на аритметични грешки. 
6.2. Комисията извършва окончателна оценка на допуснатите до този етап оферти, по формулата, посочена в методиката за оценка.

6.3. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, със съдържание, определено в чл. 72 от ЗОП и настоящата документация. Протоколът се подписва от всички членове на комисията и се предава на Възложителя, заедно с цялата документация. 

6.4. Възложителят, в срок до 5 работни дни след приключване на работата на комисията, обявява с мотивирано решение класираните участници и определя участника, класиран на първо място за изпълнител. В същото решение Възложителят посочва и отстранените участници и оферти и мотивите за това.

6.5. Възложителят изпраща решението на участниците, в 3-дневен срок от издаването му.

6.6. При писмено искане от страна на участник, направено в срока за обжалване на решението, Възложителят е длъжен в 3-дневен срок от получаването му да осигури копие или достъп до протокола, в зависимост от искането на участника. Възложителят може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

РАЗДЕЛ ІІ

 СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

1. Срокове за сключване на договор 

1.1. Възложителят сключва договор за възлагане на обществена поръчка с класирания на първо място и определен за изпълнител участник. 

1.2. Възложителят сключва договора за възлагане на обществена поръчка в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на 14 дни от от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.

1.3. 14-дневният срок може да не бъде спазен единствено при условие, че определеният за изпълнител е единственият заинтересован участник.

1.4. Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди влизането в сила на всички решения в откритата процудера.

2. Условия за сключване на договора

2.1. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП. Когато участникът е обединение, документите се представят от всеки един от членовете на обединението.
2.2. Договорът за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при подписване на договора:

· не представи документ за регистръция в съответствие с изискването по чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП;  
· не изпълни задължението по чл.47, ал.10 от ЗОП; 
· не представи определената гаранция за изпълнение на договора;
· не извърши съответна регистрация, не представи документ или не изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен акт или административен акт и е поставено от възложителя при откриване на процедурата.
3. Съдържание на договора
3.1. Договорът за обществена поръчка включва задължително всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Техническата спецификация следва да се разглежда като неразделна част от документацията по провеждане на обществената поръчка, условията на Договора и Количествените сметки. За съгласуване с Възложителя Изпълнителите да представят каталози,  мостри и технически карти на предлаганите материали, продукти и елементи.

Техническото изпълнение на строителната дейност трябва да бъде извършено в съответствие с изискванията на българските нормативи. Особено внимание следва да се отдели на следните нормативи:

· Закон за устройство на територията (ДВ №1, 02.01.2001 г.) и наредбите, базирани на него;

· Закони, правилници и наредби по отношение здравословните и безопасни условия на труд;

· БДС за влаганите материали, изпълнението на работите, изпитванията на материалите, приемане на изпълнените работи и на доставените материали и оборудване.

1. Цели на спецификациите

1.1 Общи положения:

Спецификациите имат за цел да допълнят и определят изискванията за материали, технология на изпълнение на работите, методи на изпитване на материалите, методите за оценяване на качеството на изпълнените работи в съответствие със стандартите, методи за измерване на извършените работи.

В случай, че в спецификациите и останалите документи по договора са изпуснати подробности, необходими за пълното разбиране на дейността или че съществуват различни и противоречащи си инструкции, Изпълнителя ще получи писмени инструкции от Възложителя преди да продължи дейността, изключвайки възможността за пропуски и несъответствия. Прието и съгласувано е дейността да бъде извършвана и доведена до край според истинския дух, значение и цели на документацията по договора.

1.2 Общи изисквания за качество и работа:
Всички материали и съоръжения, осигурени за извършване на постоянната дейност, според условията на договора трябва да бъдат нови продукти. Използвани материали и съоръжения няма да бъдат приети. Изпълнителят ще подготви подробни работни схеми и графици, включително и график в случай на закъснение, в случаите, когато това е необходимо за изпълнение на дейността, като същите ще бъдат предоставени на Възложителя за одобрение.

Всяка доставка на материали и оборудване на строителната площадката или в складовете на Изпълнителя ще бъде придружена със сертификат за качество и декларация за съответствие в съответствие с определените технически стандарти, спецификации или одобрени мостри и каталози и доставените материали ще бъдат внимателно съхранявани до влагането им в работите.

Всички произведени продукти или оборудване, за които се възнамерява да бъдат вложени в работите ще бъдат доставени с всички необходими аксесоари, фиксатори и детайли, фасонни части, придружени с наръчници за експлоатация и поддръжка, където могат да се приложат такива.

Гаранциите за изпълнение на произведените продукти и оборудване започват да текат от датата на приемане на обекта.

1.3. Каталози и препоръки на производителите

Това са каталозите и препоръките на Производителя за материал, оборудване или продукт, определени в съответствие с техническите стандарти, физическите параметри, техническите характеристики и изходните данни или технологията за пролагане или монтаж, съхранение, детайли и пр. Такива препоръки не освобождават Изпълнителя, от които и да било от неговите договорни задължения и гаранции за качество. Такива каталози ще бъдат в съответствие с определените стандарти и изисквания на спецификацията и са предмет на одобрение от Възложителя.

Стандарти

Представянето на работата и на материалите трябва да бъде по стандарт, специфициран в тази Спецификация. Ако не е направено описание в тази Спецификация, тогава работата и материалите ще бъдат по стандарт, не по-нисък от подходящото издание на БДС или друг равностоен европейски стандарт.

Като минимум българските стандарти и разпоредби винаги ще бъдат спазвани. Други международно приети стандарти и разпоредби могат да бъдат използвани само ако:

· са в по-голяма степен или еднакво стриктни, сравнени със съответните български стандарти и разпоредби или

· за съответния случай не съществуват приложими български стандарти и разпоредби.
Използването на други официални стандарти, осигуряващи еднакво или по-добро качество в сравнение със стандартите и разпоредбите уточнени в настоящата тръжна документация, могат да бъдат приети след предварителна проверка от Възложителя. 

3. Измерване приемане на извършените работи. Допълнителни количества и нови видове работи

3.1 Мерни единици

Работите се измерват в единици, както е посочено в позициите, на договорните Количествени сметки (линейни метри, квадратни метри, кубични метри, бройки и др.)

Позиции, уточнени като комплект ще бъдат измерени в единична мярка включваща всички специфични компоненти и аксесоари.

Работите или части от работа предмет на измерване и плащане са съгласно текста на позициите в Количествената сметка и трябва да бъдат напълно завършени с всички слоеве, компоненти, аксесоари и др.

Смята се, че Изпълнителят е включил в единичните си цени всички помощни работи, материали и операции необходими за изпълнение и завършване на работите.

3.2. Измерване на извършените работи. Промени в количествата на работите и нови видове работи.

Ако при изпълнението на договора се налага изпълнението на количества от отделните работи, които надвишават количествата в количествено-стойностната сметка, необходими са за нормалното продължаване на работите по договора и не са по вина на изпълнителя, те ще бъдат изплатени на изпълнителя, при положение, че не се надхвърля стойността на договора.

Ако се налага изпълнението на допълнителни видове работи на обекта, които са необходими за изпълнението на договора и не са по вина на изпълнителя, те ще бъдат изплатени на изпълнителя, при положение, че с месечното плащане не се надхвърля стойността на договора.

Всякакво изпълнение на обекта на допълнителни количества и нови видове строително-монтажни работи ще става след предварително одобрение от Възложителя.
Административна спецификация

4.1. План за осигуряване на качеството

Изпълнителят се задължава да разработи свой собствен план за осигуряване на качеството на работите, предмет на изпълнение по този договор. Изпълнителят трябва да гарантира, че качественият контрол отговаря на действащите български стандарти. При изработването на плана, изпълнителят може да се ръководи от следните международни стандарти: ISO 9000 Стандарти за осигуряване на качествен контрол - Ръководство избор и използване. ISO 9001 Система за качество - модел за осигуряване на качество в идейната разработка, производството, монтажа, и поддръжката след продажбата ISO 9002 Система за качество - модел за осигуряване на качество в производството и монтажа ISO 9003 Система за качество - модел за осигуряване на качество при контрола и финалното изпитване ISO 9004 Качествен контрол и елементи на системата за качество - Ръководство ISO 8402 Управление на качеството и осигуряване на качеството – Речник.

Изпълнителят ще документира всички нареждания за осигуряване на качество,внедрени от самия него, обединените дружества, подизпълнителите, доставчиците и всяка, която и да била друга страна включена в работите посредством или чрез Изпълнителя по прост, но изчерпателен начин.

Изпълнителят ще представи свой план за осигуряване на качеството на Възложителя.

            А) Контрол на документацията - възможност за проследяване Планът за осигуряване на качеството ще посочва като минимум

- правилата за циркулацията на различните изработени документи


- методите за управление на документите (разпределяне, класификация, архивиране)
Изпълнителят трябва да е сигурен, че цялата съответна документация е напълно актуална (списък от документите, означаване на проверката в процеса, естество на валидност и пр.) с цел да се осигури възможност за проследяване.

Б) Доставки, Подизпълнители и пр.
Планът за осигуряване на качеството ясно ще посочи :

· списък с доставчиците, подизпълнителите и пр. Изпълнителят ще достави списък с предвидените доставчици и подизпълнители при най-ранната възможност и ще обясни причината за промени в предложените от него в Офертата (където се налага)

· методите, представени на Възложителя за проверка и преглед на изискванията за качество на доставчиците и подизпълнителите, процесът на наличните действия в случаи на несъответствие.

· Прецизен метод на оценяване на подизпълнителите.


В) Изпълнение и контрол на изпитването

Планът за осигуряване на качеството ясно ще посочва:

· списък на документите и процедурите, написани с цел да определят начина на действие, източниците и последователността на различните дейности

· методът на контрол на доставените продукти

· методът на контрол и изпитване преди уговарянето на работата и предаването

· методите за финален контрол и изпитване преди уговарянето на работата, комисията и предаването

· методите на управление на контролните документи. (разпределяне, класификация и архивиране).
Изпълнителят трябва да е сигурен, че цялата съответна документация е напълно актуална (списък от документите, означаване на проверката в процеса, естество на валидност и пр.) с цел да се осигури възможност за проследяване.
4.2. Одобряване на работите 

Видове работи или части от тях се одобряват от Възложителя само след като напълно са завършени от Изпълнителя съгласно КСС, съгласно спецификациите и с материалите или продуктите, удовлетворяващи изискванията за качество на приложимите стандарти.

Само напълно завършени и одобрени работи могат да са сертифицирани за плащане.

4.3. Изпитвания, проверки, авторски надзор

Освен изпитванията, специфицирани в Стандартите за съответния вид работа, може да се наложи извършване на допълнителни изпитвания по нареждане на Възложителя за установяване на предполагаеми съществуващи скрити пропуски и дефекти. Разходите за това са изцяло за сметка на Изпълнителя, ако се потвърди тяхното съществуване. Качеството и количеството на изпълнените работи може да бъде проверявано във всеки един момент.  

5. Трудова и здравна безопасност на работното място

Всички наредби, инструкции и други законови документи засягащи трудовата и здравна безопасност на работниците, касаещи изпълнението на работите на настоящия обект, трябва да бъдат изпълнени и са задължение на Изпълнителя.

Изпълнителят ще приведе в действие ясно дефинирана политика на площадката, за да осигури здравословни и безопасни условия на труд на всички хора на обекта и/или на тези които могат да бъдат засегнати при дейностите на площадката. Изпълнителят ще назначи на всеки под - обект Координатор за безопасност и здраве.

Изпълнителят е длъжен да осигури работно облекло и лични предпазни средства според чл. 10 от ЗЗБУТ, като ги съобрази със спецификата на работите изпълнявани от различните работници. Изпълнителят ще инструктира работниците и служителите според изискванията на чл. 16 от ЗЗБУТ. При използване на машини и съоръжения на обекта, работниците трябва да бъдат инструктирани за работата с тях. Не се допуска с машините и съоръженията да работят неквалифицирани работници. Всички движещи се части на машините трябва да бъдат добре закрепени, покрити и обезопасени. Електрическите машини трябва да бъдат заземени.

В случай на изпълнение на строителни работи на височина над 1.5 метра при липса на скеле, работниците трябва да работят с предпазни колани. Забранено е изпълнението на работи на височина над 1.5 м без обезопасителна екипировка.
Всички работещи и посещаващи обекта трябва да носят каски.

 6. Опазване на околната среда

Изпълнителят ще спази всички изисквания на Компетентните власти имащи отношение към въпросите свързани с опазването на околната среда. Специални мерки трябва да бъдат взети да се избегне разливане на гориво, хидравлична течност, други въглеводороди и разтворители и др. опасни отпадъци. Целият боклук и отпадъци ще бъдат депонирани безопасно така че да не се замърсят почвите, подпочвените води или водните пластове. Продуктите съдържащи азбест и други продукти съдържащи познатите карцерогени няма да се използват на площадката и може да бъдат използвани само в стриктно съответствие с инструкциите на производителя.

Изпълнителят ще вземе специални мерки да не повреди естествената природна среда в и около обекта на работите. Изпълнителят ще последва указанията на Възложителя и компетентните длъжностни лица за опазване на околната среда при защитата на фауната и флората.

Изпълнителят е отговорен за опазване на строителната площадка чиста и за възстановяване на околната среда. По време на изпълнение на работите Изпълнителят постоянно ще пази обекта почистен от строителни и битови отпадъци. Всички материали на обекта ще бъдат складирани подредено, а при завършване на работите Изпълнителят окончателно ще почисти обекта и ще отстрани всички временни работи и съоръжения, ще почисти и възстанови заобикалящата околната среда от щети произтичащи от неговата дейност.

7. Материали, машини, оборудване

Изпълнителят трябва да уведоми предварително за източниците на материалите и изделията, които възнамерява да ползва и да предостави макет на мострите, за да може да увери Възложителя, че същите са подходящи. Материал, чиито източник не е бил предварително одобрен, няма  да  бъде използван. Всички материали влагани, съгласно изискванията на тази спецификация трябва да имат декларация на производителя в съответствие с Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти. Предложените от Изпълнителя машини и оборудване, които се изискват за изпълнението, трябва да бъдат одобрени от Възложителя. 

8. Подготвителни дейности и временно строителство

Преди започването на постоянната работа Изпълнителят трябва да извърши някои подготвителни дейности (временна работа) на обекта.
8.1. Граници на обекта

Изпълнителят ще осигури, монтира и поддържа една устойчива на климатичните условия отличителна табела на входа на обекта или на друго място, одобрено от Възложителя. 
8.2. Временни съоръжения

Изпълнителят поема всички разноски по инсталирането, работата и демонтирането на временните съоръжения.

8.3. Временен офис на Изпълнителя

Изпълнителят ще изгради временен офис в близост до или на самия обект. Офисът ще бъде съответно обзаведен и поддържан в чисто и подредено състояние от Изпълнителя за времето на строителната дейност. Като основно изискване Изпълнителят или негов упълномощен представител ще присъства на обекта през цялото време на дейността. Изпълнителят или неговият представител могат да напускат обекта само в случай, че осигурят връзка посредством мобилен телефон. Получените в офиса на Изпълнителя инструкции ще се считат за приети от Изпълнителя. Временният офис ще бъде отстранен след приемането на обекта.

8.4. Санитарни съоръжения

Изпълнителят ще осигури и поддържа временни санитарни съоръжения на обекта за нуждите на хората, извършващи дейността. Изпълнителят ще поддържа съоръженията в чист и хигиенен вид и ще постави табели с предупреждения за запазване на обекта чист. Изпълнителят ще извърши всички необходими почистващи мероприятия, които могат да бъдат наредени от Възложителя с цел поддържане на хигиенно-санитарните условия.

8.5. Водоснабдяване

Изпълнителят ще осигури и поддържа адекватно временно водоснабдяване за питейни нужди и за строителни. Водоснабдителната система, включително връзката с обществената система трябва да бъдат одобрени от Възложителя и съгласувани с контролните органи.

8.6. Електроснабдяване

Цялото електрозахранване за нуждите на обекта трябва да бъде осигурено от Изпълнителя и за нуждите на обекта. Всички временни електрически свързвания и инсталации са предмет на одобрение от Възложителя. Всички временни електрически свързвания и инсталации ще бъдат осигурени, построени и поддържани от Изпълнителя в съответствие с държавните и местни законови разпоредби и при одобрението на Възложителя. 

8.7. Други Дейности

Изпълнителят ще вземе под внимание особеностите в естеството на областта, в която работи и обичайната практика на местните хора, при осигуряване на мерки за защита или регулирайки работната практика.

Всички мерки за безопасност ще бъдат приети от Възложителя на място преди започването на каквато и да е строителна работа, която трябва да бъде защитена от тях.

Изпълнителят ще спазва каквито и да било ограничения по отношение на работното време, които се прилагат локално или както е посочено в Договора. 
8.4 Временни ограждения

При започване на обекта и по време на изпълнението на работите изпълнителят трябва да постави подходящи знаци за обозначаване на участъка, в който се изпълняват работите, които да забраняват достъпа на външни хора в този участък.

9. Описание, изпълнение, контрол и приемане на строителните дейности
І.  Бетонни работи
Бетонови работи за изграждане на основи, конструкцията на сградата: колони, греди, стени /шайби/, плочи, бетони за настилки и подложни бетони.
Производството, на прилагането на бетоновите смеси трябва да отговарят на изискванията на БДС 4718. Материалите за производство на бетон трябва да отговарят на следните стандарти:
1. Добавъчни материали
БДС 171-83 - Пясък за обикновен бетон.
БДС 169-81 - Материали добавъчни за обикновен бетон.
БДС 10589-79 Материали добавъчни плътни за бетон. Правила за доставяне, приемане, съхранение и транспорт

БДС 14298-77 Добавъчни материали за бетон и разтвори. Методи за статистически контрол и оценка

БДС 7457-74  Материали добавъчни за бетон – леки. Методи за изпитване

БДС 166-72 Добавки активни минерални към свързващите вещества

БДС 14069-84
   Добавки за бетон. Класификация и технически изисквания

2.  Свързващи вещества                                                                      


За  приготвяне  на  бетон  се  използват  следните хидравлични  свързващи вещества: 

БДС 27-87- Портландцимент, шлакопортландцимент и пуцоланов портландцимент 

БДС 7267-77 Портландцимент сулфатоустойчив

БДС 7390-87 Цимент нискотермичен

БДС 166-72 - Добавки активни минерални към свързващите вещества

Водата за направата и поливане на бетон трябва да отговаря на изискванията на:
БДС 636-86 - Вода за строителни разтвори и бетони.

При приготвянето на бетоните се допускат добавки съгласно:
Бетонът ще се приготвя в автоматичен бетонов център. Превозът на бетоновата смес ще става с автобетоновози, ротационен тип с барабан. Бетонът се полага в рамките на 90 минути след производството му.

Бетонът, който се влага, трябва да притежава сертификат и да съответства на предписанията в проекта. В случай на липса на сертификат, трябва да се приложат документи от оторизирана лаборатория, които доказват качествата на бетона и съответствието му с проектните предписания. В този случай Изпълнителят трябва да представи името на лабораторията на Строителния надзор във възможно най-кратки срокове, но задължително преди съставянето на пробните смеси или бетона за работа.

 
Съставът на бетона се установява въз основа на изпитването на лабораторни бетонни проби, направени от същите материали (цимент, добавъчни материали и добавки), с които ще се работи на обекта като пробните тела се уплътняват до същата степен, до която се уплътнява бетонът на обекта. Трябва да се спазват следните стандарти :
БДС 505-84 Бетон обикновен. Методи за изпитване

БДС 6387-82 Бетони с леки добавъчни материали. Методи за изпитване

БДС 9673-84 Бетон. Контрол и оценка на якостта

БДС EN 206-1:2002 Бетон. Част 1: Спецификация, свойства, производство и съответствие
Изпълнение на бетонни работи
Влаганият в строителството бетон трябва да отговаря на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Контролирането и определянето на якостта на бетона трябва да бъде направено на базата на якостта на натиск на 28-ия ден и съгласно БДС EN 206-1 чрез статистически метод, позволяващ сравнения между действителната бетонна якост и стандартната (контролирана) якост за съответен клас бетон, който трябва да се постигне.
Преди да започне полагането на бетонната смес, трябва да се извърши следното:
      Състоянието на основата, върху която се излива бетонната смес, трябва да изключва възможността за измръзване на бетона в зоната на контакт. Бетонът трябва да се полага така, че да се избегне разслояването на материалите и изместването на армировката и кофража. Бетонът не трябва да се полага от височина по-голяма от 1,50 м.
· Почиства се кофражът и армировката.
· Съставя се акт за приемане на кофража, скелето и армировката.
· Непосредствено преди бетонирането се навлажнява или смазва кофражът.
За осигуряване на нормални условия в началния период на втвърдяване на бетона трябва да се спазват следните изисквания:
· Положеният бетон да се предпазва от замърсяване и повреди.       
· Работи, които водят до нарушаване на сцеплението между бетон и армировка не се допускат.
· Бетонът да се предпазва от бързо изсъхване, както и от удари, сътресения и други механични въздействия.
Бетонът се уплътнява напълно по цялата дълбочина (докато въздушните мехурчета престанат да изскачат по повърхността), особено около армировката, залети с бетон вложки в ъглите на кофража и във фугите. Да се осигури сливането с предишните партиди, но да не се повредят съседни участъци от частично втвърден бетон. Да се използват механични вибратори от подходящ вид(ове) за всеки бетон.

     Когато се налага, вибрирането на бетона трябва да се съпровожда с ръчно уплътняване, за да се получи плътен бетон в ъглите и местата недостъпни за вибраторите.

· Веднага след полагането му бетонът да се защити от дъжд, от непосредствено слънчево въздействие и мраз.
     При температура на въздуха по-ниска от 5 С и по-висока от 30 С, бетонови работи могат да се изпълняват само при наличие на съответни указания. Изпълнителят е длъжен след завършване на бетонирането да вземе мерки за предпазване на конструкцията от вредни последствия /засъхване, поява на пукнатини и др. /.

      Изливането на бетона няма да бъде позволена, когато температурата на въздуха е под минус 5 градуса по Целзий (-5°С) или когато това бъде забранено, като зимни условия ще се считат тези условия, при които средната дневна температура е под +5°С, а минималната дневна температура - под 0°С. Изпълнението на бетонни работи в зимни условия, когато средната денонощна температура на външния въздух е под + 5° С и минималната денонощна температура - под 0° С, трябва да се извършва при спазването на Инструкцията за извършване на бетонни и стоманобетонни работи при зимни условия.
· По времето на полагане на бетона всички повърхности, на които им предстои да влязат в досег с бетона трябва да бъдат чисти.
· Бетонът да отлежава във влажна среда.
· Движението на хора, монтирането на кофражи и опори върху положения бетон да се допуска, когато якостта му достигне най-малко 15 кг/см2.
Полагането на бетон в студено време се извършва при спазване на изискванията за бетониране при зимни условия. 

Предотвратява се повърхностното изпарение от бетона и при необходимост се покриват на повърхностите веднага след уплътняването;  Поддържане на температурата на повърхността над 5 °С по време на изискуемия период, но не по-малко от 4 дни; Да се избягва висока температура и рязка смяна в температурата през първите 24 часа след изливането, специално в горещо време; Да се избягват бързите промени в температурата през първите 7 дни след изливането.

Бетонът се защитава и предпазва от повреди, включително: от дъжд, нащърбяване и други физически наранявания; за повърхности, които ще останат видими в готовите конструкции - от прах, петна, следи от ръжда и от други видове обезобразяване; от температурен шок, физически удар, претоварване, движение и вибрации; в студено време- от задържане на вода в отделни вдлъбнатини и др.под. и разширението им при замръзване.

4.   Контрол при изпълнението


Системният контрол при изпълнението на бетонните работи трябва да обхваща:
>
Качеството на добавъчните материали, свързващите вещества, водата и добавките, а също така и условията за тяхното съхранение.
>
Работата на дозиращите и бетоносмесителните устройства при бетонното стопанство.
>
Качеството на бетонната смес при нейното приготвяне, транспортиране, полагане и уплътняване.
· Физико-механичните-показатели на бетона - якост, водоплътност, мразоустойчивост и др.

· Грижите за бетона след неговото полагане.
· Якостта и еднородността на бетона в готовите конструкции.
      Възложителят трябва да бъде уведомяван преди изливането на всеки бетон с цел той да инспектира и приеме подготовката за бетониране, включително подготовката на излетия преди това бетон, армировката, изравняването и стегнатостта на кофража. Не трябва да се прави изливане без предварителното одобрение на Възложителя. 

5.   Приемане

При приемането на съоръжението се представят:
· Дневникът за извършване на бетонните работи.
· Всички данни от изпитването на контролните образци от бетона.
· Актовете за приемането на основите, фундаментите, кофражите и армировките.
· Актовете за  междинно  приемане  на отделните  части  от строежа,  които  са засипани или скрити (замазани).
· Всички актове за  изпълнение  и  приемане на други  работи  съобразно специални технически условия.
      При   приемането   на   завършените   монолитни   бетонни   или   стоманобетонни конструкции или при междинното приемане на части от тях се установява:
· Качеството    на    бетона    по    отношение    на    якостта, а при необходимост на мразоустойчивост, водоплътност и други показатели.
· Качеството на повърхностите и уплътняването на готовия бетон и на покритието на армировката.
· Геометричните размери, очертания и форма, а също и наличието на необходимите отвори, канали и други.
· Точността на бетонираните свързващи части.
· Точността на изпълнението на необходимите деформационни фуги и стави.
· Разположението на съоръжението в план и по височина.
ІІ.  Кофражни работи

Кофражните работи трябва да осигуряват проектните размери и очертанията на бетонните и стоманобетонните конструкции в процеса на полагане и втвърдяване на бетонната смес. За целта те трябва да бъдат с неизменяеми размери, достатъчна якост и коравина. Изпълнението на кофража трябва да осигури поемането на предвидените в проекта постоянни и временни натоварвания без опасност за работниците и авария на конструкциите. Той трябва да осигури и предаването на действащите товари върху земната основа или вече изпълнени конструкции.

Кофражът трябва да бъде изграден с точност и да бъде устойчив, с адекватни подпори, за да може положеният бетон да отговаря на изискваните размери. Излетите повърхности не трябва да имат усуквания и прегъвания, както и никакви прекъсвания, линии и ъгли. Всички прекъсвания и кутии според изискванията трябва да бъдат поставени в правилна позиция преди изливането на бетона.

Кофражът трябва така да е подреден, че да може лесно да се демонтира без удари, разрушаване или увреждане.



За изправното състояние на скелето и укрепването на кофража трябва да се следи непрекъснато в процеса на бетонирането и да не се допуска по-голямо натоварване от изчислителното.


Дървеният материал за кофраж и скелета трябва да отговаря на следните стандарти:

БДС 1568-73 – Греди обли от широколистни дървесни видове.

БДС 1569-73 – Греди от обли иглолистни дървесни видове.

БДС 427-90  - Материали фасонирани от иглолистни дървесни видове. Греди, бичмета и летви.

БДС 771-72  - Бичени материали от широколистни дървесни видове. Греди, бичмета и летви.

БДС 16186-85  - Дъски от широколистни дървесни видове.

БДС 17697-89  - Дъски от иглолистни дървесни видове.

БДС 384-76  - Шперплат.
БДС EN 12390 Част 1: Форма, размери и други изисквания за пробни тела и кофражни форми.
БДС EN 12812:2008 Скелета. Изисквания за изпълнение, проектиране и монтаж

Подготовката, оразмеряването, сглобяването, ремонтирането и почистването на кофража да става по възможност извън строежа, но в границите на строителната площадка. Площадките за кофраж да се отводнят добре. При силен вятър да не се извършва декофриране.
             Допустими отклонения при изпълнението на кофражи:
• Отместване на осите на кофража от проектните: +/-10 мм;

• Отклонения във вътрешните размери на кофража: 5 мм.

Декофрирането трябва да става без нараняване, увреждане или натоварване на излетия бетон. Отговорността за безопасното демонтиране, на която и да е част от кофража или подържащите елементи е изцяло на Изпълнителя. Декофрирането ще се извършва при спазване на следните условия: декофрирането на стените да се извърши при достигане на якост на натиск на бетона 2,5 МРа; декофрирането на покривната плоча да се извърши при достигане на якост на натиск на бетона 14 МРа.

Задължително е използването на обезопасителни скелета стълби и безопасно колани.
ІІІ. Армировъчни работи
Всички типове стомана, посочени в проектната документация трябва да бъдат доставени от фирми с валидни сертификати за разрешение, издадени за производството и изработката на арматурна стомана. 

1.  Материали

Спазват се следните стандарти :

БДС  4758-84  - Стомана горещо валцувана за армиране на стоманобетонни конструкции.

БДС  5267-74  - Стомана студеноприщипната за армиране на стоманобетонни конструкции.

БДС  5085-77  - Заваряване. Електроди метални обмазани за ръчно електродъгово заваряване на стомана и наваряване.

От всяка партида армировка трябва да бъдат отбрани следните проби :

· за външен оглед и измерване – 5%, но не по-малко от 5 броя изделия.

· За изпитване якостта на заваръчни съединения – три образеца.

Резултатите от контролните измервания и огледа на армировката, а също от контрола на якостта на заварените съединения се отразяват в дневник.

2. Изпълнение на армировъчните работи

Армировъчната стомана не трябва да бъде складирана непосредствено на земята, не трябва да бъде замърсена и трябва да бъде укрепена по такъв начин, че да се избегне деформация на прътите и мрежите. Не се допускат механични повреди - армировката не трябва се третира грубо, да се пуска от високо, или да се удря и да се подлага на шоково натоварване.

Не се допуска фасониране и огъване на армировката при температура по ниска от 5°С без позволение. Стоманата може да бъде загрявана до температура не по-висока от 100°С. Не се допуска повторното огъване на стоманените профили без позволение. Арматурното желязо трябва да бъде внимателно съхранявано, да не се хвърля от височина, както и да не причинява удари и механична увреда по време на използването му. По времето на изливане на бетона арматурното желязо трябва да бъде чисто и свободно от петна, ръжда, лед, масло и други материали, които могат да променят качествата му или пък сцеплението с бетона. Армировката трябва да се монтира в кофражните форми без каквито и да било повреди.

Арматурното желязо трябва да бъде позиционирано /фиксирано/ с подходящи средства /фиксатори и др./ преди изливането на бетона и да бъде осигурено срещу преместване. Задължително при всички стоманобетонови елементи трябва да бъде осигурено необходимото бетоново покритие на армировката, като допустимите отклонения на бетоновото покритие не трябва да надвишават 5 мм. Бетоновото покритие на армировката на дънната плоча е 5 см за долната армировка и 3 см за горната армировка.

Разтоварването от превозните средства да се извършва от инструктиран и обучен арматурист, а складирането да изключва възможност от срутване. Забранено е връзването на кабели за армировката и стъпването върху нея. Придвижването на работниците да става по специално разположени пътеки от дървен материал. При работа задължително да се използват ръкавици и каски.
Огъването и поставянето на армиращите стоманени пръти, както и самата стомана трябва да отговарят на БДС 4758-84, БДС 9257-77.

3.  Приемане на армировката

Приемането на армировката трябва да бъде оформено с акт. Към акта трябва да бъдат прикрепени :

· Заводските сертификати за основния метал и електродите или заменящите ги лабораторни анализи.

· Протоколите от механичните изпитвания на носещата армировка.

· Протоколите от изпитване на заварените съединения, изпълнени при монтажа.

· Списък на заварчиците с посочване на номера на удостоверението на всеки, издадено от специализирана комисия.

· Списък на документите за разрешаване на измененията, направени в работните проекти.

· Протоколите за приемане на антикорозионната защита на армировката в стоманобетонни конструкции, работещи в агресивна среда.
ІV. Зидарски работи
1. Строителни материали за зидарии
Строителните материали за зидарии трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти и отраслови нормали. Не се допуска изпълнението на зидариите с нестандартни материали. 
Зидариите на обекта да се изпълняват изцяло от керамични тухли, съгласно БДС EN 771-1.
БДС 25-78 - Тухли глинени обикновени.
БДС 626-78 - Тухли глинени кухи.

БДС 9338-83 - Блокове керамични кухи за зидария.

2.   Строителни разтвори за зидарии

За разтвори за зидарии с определена марка и консистенция се извършва предварително проектиране на сместа. Количеството на ползваните добавки като пластификатори, ускорители или забавители на втвърдяването се установява чрез лабораторни проби.

БДС 26-79 - Вар строителна.

БДС 27-87 - Портландцимент, шлакопортландцимент и пуцоланов портландцимент.

БДС 16720-87 - Добавки активни, минерални от естествен произход за цимент.

БДС 636-86 - Вода за строителни разтвори и бетони.

БДС 9340-86 - Разтвори строителни за зидарии и мазилки.

БДС 166-72 -Добавки активни минерални към свързващите вещества 

БДС ЕN 459-3:2003 - Строителна вар. Част 3: Оценяване на съответствието.
БДС EN 771-4:2011 Изисквания за блокове за зидария. Част 4: Блокове за зидария от автоклавен газобетон

БДС EN 1348:2008 Определяне якостта на сцепление при опън на циментови лепила

Свързващи вещества, пълнители или добавки, за които липсват стандарти и отраслови нормали, могат да се ползват при направата на разтвори за зидарии само след изпитване на разтворите в специализирани лицензирани лаборатории.

3.   Изпълнение на зидариите
При изпълнението да се спазват следните изисквания:

Зидарските работи да се изпълняват след приключване на бетонните работи на съответния етаж - след декофриране на ст.б. елементи - колони, шайби, плочи и греди.

Първият пласт от тухлената зидария върху фундаменти или плочи да се полага в легло от вароциментов разтвор и да е нивелиран хоризонтално и съосно. Разделяне на долната фуга с хидроизолационно фолио.

Между последния ред тухли и горестоящия конструктивен елемент (греда, плоча), задължително се оставя фуга 1,5 - 2см. Фугата се запълва с пенополиуретан. За постигане на нужната пожароустойчивост пенополиуретанът трябва да се покрие с мин 1-2см мазилка.

Допирните връзки на неносещите стени с носещи стоманобетонови части да се запълват с пенополиуретан. Изпълнителят да представи детайли и мерки за укрепване на зидарията в носещи ст.б. елементи.

Възможно е да се използват готови ст.б. или армирани монтажни тухлени щурцове, които да стъпват върху зидовете мин. 250мм. В този случай от Изпълнителя трябва да се представи информация за якостните характеристики на елементите и параметрите за приложението им.

Каналите за електропроводи и др. да се фрезоват /никога да не се дълбае с чук и длето/.

Изчислителното съпротивление на зидариите на натиск, марката и мразоустойчивостта на зидарийните тела, както и марката на разтворите се дават в работния проект. При зимни условия зидарските работи се изпълняват като се вземат специални мерки:
· Изкуствено загряване на материалите за зидария с пара, топъл въздух, електроенергия и др.
· Отопляване на работното място
· Употреба на бързовтвърдяващи разтвори
· Използване на добавки и ускорители към разтворите

· При  зидария   на жилищни  и   културно-битови  сгради   не  се  допускат  хлорирани разтвори
4.   Приемане на зидарски работи

При приемането на завършени зидарии се извършва проверка на:

· Размерите на зидарията, нейната връзка с други конструктивни елементи на сградата, изпълнението  на  всички  видове  превръзки, дебелината  и  запълването  на фугите, вертикалното   и    хоризонталното   положение   на   зиданите   повърхнини   и   ъгли, отклонението от равнината на зиданите елементи, сертификати и протоколи от лабораторното изпитване на вложените материали.

· Разположението и правилното изпълнение на температурните фуги.

V.   Дървени покривни конструкции       
1.   Видове дървен строителен материал

Дървеният материал се произвежда съгласно изискванията на следните стандарти:
БДС EN 14081-1:2006 Дървени конструкции. Сортиране по якост на строителен дървен материал с правоъгълно напречно сечение. Част 1: Общи изисквания 
БДС EN 14081-1:2006 Дървени конструкции. Сортиране по якост на строителен дървен материал с правоъгълно напречно сечение. Част 2: Машинно сортиране; допълнителни изисквания за първоначално изпитване на типа

БДС EN 1304:2005 Глинени покривни керемиди и приспособления. Определения и изисквания към продуктите
БДС EN 14437:2005 Определяне на устойчивостта на издуване на монтирани покривни глинени или бетонови керемиди. Метод за изпитване на покривната система
БДС EN 539-2:2006 Глинени покривни керемиди за прекъснато полагане. Определяне на физичните свойства. Част 2: Изпитване на устойчивост на замръзване
2.   Изработване на дървени конструкции
Антисептичната обработка на дървесината се извършва с материали, указани в: 

БДС 1971-74 - Материали дървени. Изисквания и методи за импрегниране с креозотно масло.
На  антисептиране  следва  да  се   прилагат  само   окончателно   изработени   и подготвени за монтиране дървени елементи. Особено внимателно трябва да се провежда антисептирането на зарезки, снаждания, възлови и други съединения на дървени носещи конструкции.
Огнезащитната обработка на дървените носещи конструкции се свежда предимно до конструктивни мерки, а в някои случаи се прилагат и химически средства.
Във всички случаи при работа с антисептични и противозапалителни химически материали трябва да се спазват указанията за охрана на труда.
Видът, качеството на материала, размерът и броят на разните видове съединителни средства трябва да бъдат точно указани в работните чертежи.

3.  Монтаж на дървени носещи конструкции.
Устойчивостта на окончателно поставената на място конструкция се осигурява незабавно чрез предвидените в проекта постоянни връзки за пространствено укрепяване или чрез временни монтажни връзки.
Покривните работи се извършват след като техническия ръководител е взел необходимите мерки за осигуряване на безопасността на работниците срещу падане от височина, падане на предмети и други опасности.

Работниците да се допускат до работа от техническия ръководител след проверка на здравината на носещите елементи и след определяне на местата за закачване на предпазни колани. Материали складирани на покрива трябва да се осигурят срещу подхлъзване, падане, преобръщане от вятър. Работници, извършващи работа в близост до контура на сградата да ползват обувки с нехлъзгащи се подметки и предпазни колани. Забранява се при почистване на покриви без парапетно ограждане работниците да доближават на 2 м от края на покрива без да са вързани с колан. При използване на преносими стълби по покриви, добре да се закрепят за да не се подхлъзнат.

4. Контрол на изпълнението

Скритите работи подлежат на междинно приемане, за което се съставя акт. Такива са: 

-   работи по изготвянето на дървените носещи конструкции или на техните елементи, които в процеса на изпълнението се закриват от други работи по конструкцията 

-   работи   по   предпазването   на   дървени   носещи   конструкции   срещу   загниване   и дърворазрушаващи насекоми 

-   работи по предпазването на дървени носещи конструкции от горене

VI.   Мазачески работи
Мазилките се изпълняват поетапно отгоре надолу при завършени бетонови и зидарски работи. При външните мазилки най-напред се изпълняват корнизите.
1.   Основни спомагателни материали
Всички материали за  мазилките трябва да отговарят по вид и по цвят на предписанията на проекта, както и на изискванията на съответния стандартизационен документ:
БДС 26-79 - Вар строителна

БДС 27-87 - Портландцимент, шлакопортландцимент и пуцоланов портландцимент

БДС 2271-83 - Пясък за строителни разтвори

БДС 636-86 - Вода за строителни разтвори и бетони

2.  Разтвори за мазилки
            Разтворите за мазилки трябва да отговарят на изискванията на: 

БДС 636-86 - Разтвори строителни за зидарии и мазилки.

3.  Изпълнение на мазилки
При изпълнение на мазилки, ако в РПОИС не е определено друго се спазва следната последователност на технологичните операции:
-   Почистване и подготовка на повърхностите
-   Проверка на геометричните размери, вертикалност и хоризонталност
-   Полагане на водещи профили или ленти
-   Нанасяне на шприц
-   Нанасяне на основния пласт (хастар)
-   Изравняване на основния пласт (хастар)
-   Нанасяне на втори слой от основния пласт (ако е нужно)

-   Заглаждане на втория слой
-   Обработка на ъглите по стени и тавани
-   Нанасяне на покриващия пласт (фината)
-   Заглаждане (изпердашване) на покриващия пласт
-   Оформяне около ръбове, отвори и други детайли.
        Изпълнението на мазилки при зимни условия се разрешава само, ако са взети допълнителни мерки, предписани в проекта и в РПОИС.
 4. Приемане на мазилки
При приемането на мазилките се проверява следното:
· Мазилката, както и всеки от пластовете, да бъде здраво захваната за основата или по-долния пласт (проверява се чрез изчукване на повърхностите).
· Повърхностите да бъдат равномерни, гладки, с добре оформени ръбове и ъгли, без петна от разтворими соли или други замърсявания и без следи от обработващи инструменти.
· Мазилката не трябва да има пукнатини, шупли, каверни, подутини и други видими
дефекти.
При приемане на мазилките изпълнителят представя пълна документация (протоколи, актове за скрити работи, удостоверения и др.) за доказване на качествата на материалите, марката на разтворите и за специалните изисквания, поставени в проекта.

VІІ.Облицовъчни работи
Облицовките се изпълняват предимно отдолу нагоре. При външните облицовки трябва да са завършени изолациите и да е изпълнен цокълът на сградата. Вътрешните и външните облицовки се изпълняват след завършване на мазилките.
Преди започване на облицовката се прави проверка, съставя се акт за скрити работи, като се отбелязва:
· вида на основата, размера на неравностите, вертикалните и хоризонталните отклонения
· наличието на соли (избивания) или други петна от боя, битум и др.
· пукнатини (направление, характер, размери и др.)
· наличие на гладки и непригодни за облицоване плоскости
· влажни или мокри петна и участъци
· омаслени площи
· замръзнали или повредени от мраз участъци
· наличие на гипсови части и мазилки по основата
1.   Материали:
БДС 9-85 - Плочи фаянсови облицовъчни.

БДС 13567-76 - Плочки за вътрешни облицовки.

БДС 8636-77 - Плочки за външни облицовки.

БДС 217-77 - Плочки теракот.
БДС 9340-86 - Разтвори строителни за зидарии и мазилки.
БДС EN 1348:2008 Определяне якостта на сцепление при опън на циментови лепила.
2.   Приемане на облицовките.
При приемане на облицовките се изисква следното:
· Геометричните размери на отделните полета да отговарят на дадените в проекта.
· Материалите, използвани за облицовките да отговарят на изискванията на проекта и съответните БДС.
· Повърхностите,   облицовани   с   изкуствени   плочи   да   имат  еднакъв   цвят,   а   при естествените каменни плочи да има постепенен преход в нюансите на отделните плоскости, съгласно еталона.
· Хоризонталните и вертикални фуги да са еднотипни, еднакви по размер и (или) да отговарят на проекта.  Разширителните фуги между полетата, както и температурните фуги на конструкцията да са изпълнени според детайла на проекта и РПОИС.
· Облицованите повърхности да нямат пукнатини, петна, следи от разтвор, избивания от водоразтворими или други соли и др.дефекти.
При залепените облицовки се прави проверка на сцеплението с основата чрез прочукване. Не се допускат незалепени участъци или плочи.
При приемане на облицовките се изисква пълна документация (лабораторни протоколи, удостоверения за материалите, актове и др.) за доказване качествата на основата, на използваните материали, марката на разтворите и други.

VІІІ.Хидроизолации и пароизолации

1.   Материали 


Материалите, предназначени за изпълнение на хидроизолации и топлоизолации да отговарят на изискванията на съответните стандартизационни документи /БДС, БДС-EN/.

БДС 381 1-59 - Препарат хидроизолационен.  

БДС 6315-84 - Мушама битумна хидроизолационна с основа стъклен воал

БДС 8264-84 - Мушама хидроизолационна с основа конопена тъкан

Температурата на въздуха при хидроизолационните и топлоизолационните работи да не е по-ниска от плюс 5 градуса по Целзий.

Не се допуска употребата на материали, без свидетелство за качество и технология за приложението им. 

Годността на влаганите материали се доказва със свидетелство за качество от производителя. В случаите, когато такова липсва, проверка на качествата им да се доказва от акредитирана лаборатория.

2. Изпълнение

При изпълнението на хидроизолационните и топлоизолационните работи да се спазват системните изисквания на производителя на системите/материалите.

При изпълнение на хидроизолации от битумни материали се допускат следните отклонения от проекта:

· неравности в повърхността на циментовата замазка – не по- големи от 3 мм.

· в дебелината на циментовата замазка:  ±3 мм.

· при наклон на основата до 2%: ± 0,5%

· в ширината на фугите в циментовата замазка: ± 3 мм.

· в дебелината на всеки слой от топло битумно лепило (грунд):  ±0.5мм.

Основата, върху която се полага хидроизолацията трябва да има якостта, предписана в изискванията на производителя на материала.

Основата да е суха с относителна влажност не повече от 5%.

В основата не се допускат единични грапавини с размери в план по-голям от 10 мм и дълбочина или височина по-голяма от 2 мм.

Не се допуска полагането на хидроизолация преди изсъхването на грунда.

Замяната на предвидените в проекта материали се допуска само при съгласие на проектанта и инвеститора.

При Оформяне на хидроизолация около отвори в основи и надосновни стени да се гарантира непрекъснатостта на хидроизолацията около монтажни и експлоатационни отвори за инсталации и инсталационни връзки в основите и в надосновните стени.

Преди изпълнението Изпълнителят на изолационните работи да представи за съгласуване технологични детайли. Същите да бъдат координирани с Изпълнителите на инсталационните монтажни работи.
3.  Контрол върху качеството на материалите.

Контролът върху качеството на доставените материали, изделия и полуфабрикати за изпълнение на хидроизолации и пароизолации се провежда по установения ред в съответствие с изискванията на входящ контрол по БДС 2001-82 и методиките на съответните стандартизационни документи от упълномощена лаборатория. 

Годността на влаганите материали, изделия и полуфабрикати за хидроизолации и пароизолации се доказва със свидетелство за качество от производителя. В случаите, когато такова липсва или има съмнение относно качеството на доставените материали, полуфабрикати и изделия (намокряне, замърсяване, престояване, неправилен транспорт и съхранение) проверката на качествата им се извършва от упълномощена лаборатория.
4.  Приемане на хидроизолации.
Приемането на хидроизолационните покрития се извършва както в отделните етапи на съответния вид работа (междинно приемане) с акт за скрити работи, така и след окончателното им завършване.
При окончателното приемане се представят следните документи:
- свидетелства за качеството на материалите, изделията и полуфабрикатите.
- протоколите от лабораторните изпитвания, ако има такива.
- констативни актове за скрити работи на отделните етапи на съответните видове работи.
ІХ. Топлоизолационни работи
1. Материали
Материалите, изделията и полуфабрикатите, предназначени за изпълнение на топлоизолационни работи да отговарят на изискванията на съответните стандартизационни документи:

БДС EN 13163:2009 Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от експандиран полистирен (EPS), произведени в заводски условия. Изисквания
БДС EN 13164:2009 Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от екструдиран полистирен (XPS), произведени в заводски условия. Изисквания
БДС 5156-84 - Вата минерална.

БДС 14013-80 Пенополистирол

БДС 16631-87 Материали и изделия топлоизолационни. Класификация

БДС 16632-87 Изделия топлоизолационни от неорганични влакна

БДС EN 1348:2008 Определяне якостта на сцепление при опън на циментови лепила

БДС EN 15824:2009 Изисквания за мазилки на основата на органични свързващи вещества
Ползването на стъклена вата и азбест не се допуска!

2.      Изпълнение на топлоизолационни работи.
При изпълнение на топлоизолационните работи не се допускат:
-   механични повреди на топлоизолационните материали;   

-   провисване  (свличане) и  усукване  на стъклофазерната мрежа;
- празнини между основата (тухлена зидария или ст. бетонови елементи) и топлоизолационния слой.
- топлоизолационните плочи EPS-F (по стени) или XPS (цокъл или основи) да се лепи на гребен и да се фиксира с мин. 5бр. дюбели на кв.м.
3.    Приемане на топлоизолационните работи:
На приемане с констативен акт за скрити работи подлежат следните етапи на топлоизолациите:
· Подготвените за изолиране повърхности преди полагане на изолацията.

· Всеки пласт на фасадната система преди полагане на следващия пласт.
· Участъците,   които   подлежат   на  запушване   при   изпълнението   на   други   видове строителни работи.
При окончателното приемане на топлоизолациите се проверява:
· Видът и показателите на използваните материали, изделия и полуфабрикати, съгласно предписанията в проекта и изискванията на тези правила.
· Свидетелствата    за    качеството    на    материалите    и    изделията,    предадени    от производителите и протоколите от лабораторните изпитвания, ако има такива.
· Констативните актове за скрити работи на отделните етапи на съответния вид работи.
· Изпълнението на детайлите в съответствие с проекта (била, капандури, комини, улами идр.)
· Отклоненията  в   размерите  и   плътността  на  топлоизолационните  конструкции   и защитното покритие от проектните решения
· Наличието    на    вдлъбнатини    по    повърхността    на    готовата    топлоизолационна конструкция.
· Наличието на пукнатини, процепи и отвори в топлоизолационната конструкция.
ХІ.   Дограми


Всички дограми се изпълняват съгласно приложената в проекта спецификация. Всички размери посочени в спецификациите са проектни и представят намерението на Проектанта. Размерите за производство да се вземат от място от Изпълнителя при завършен и нивелиран отвор. Изпълнителят да изготви и представи технологични работни чертежи и детайли, както и мостра на включените материали и елементи - за съгласуване от Проектанта, преди изработката и монтажа на специфицираните позиции. При изготвянето на технологичната документация и при изпълнението, Изпълнителят да се стреми да постигне принципните изисквания на Проектанта.

Столарските работи обхващат изпълнението на врати, прозорци, витрини, ламперии, вградени мебели и др. Столарските изделия се приготвят в специализирани предприятия извън строителната площадка, като на площадката се извършва монтиране и прогонване на изделията, които трябва да отговарят на следните норми и стандарти:
БДС 4614:1988    Врати от дървесина вътрешни за жилищни и обществени сгради. Класификация, размери 
БДС 1890:1979 Врати и прозорци дървени. Технически изисквания
БДС EN 478:2002  Профили от непластифициран поливинилхлорид /PVC – U/ за производство на врати и прозорци. Външен вид след кондициониране . Метод за изпитване.

БДС EN 479:2002  Профили от непластифициран поливинилхлорид /PVC – U/ за производство на врати и прозорци. Метод за определяне на топлинното свиване.

БДС 11686:1989 Прозорци, врати и витрини от алуминиеви сплави
БДС EN 12207:2003  Прозорци и врати. Въздухонепроницаемост. Класификация .

БДС EN 12208:2003  Прозорци и врати. Водонепропускливост. Класификация .

БДС EN 12210:2003  Прозорци и врати. Устойчивост на вятър. Класификация .

Приемане

За столарските работи се съставят два констативни акта :

а/ в предприятието производител

б/ на обекта след завършване на монтажа

Прозорците, вратите, витрините и др. се приемат по брой, вид и размери.

Х.  Тенекеджийски работи

Тенекеджийските работи обхващат: обшивки на покриви, стрехи, капандури, комини, улами, водосточни тръби, олуци, казанчета и други.

1.   Материали:
Материалите,   предназначени   за   изпълнение   на   тенекеджийските   работи   да отговарят на изискванията на съответните стандартизационни документи: 

БДС  4543-82   -   Ламарина   студеновалцувана,   покалаена   (бяла),   лакирана   и листолакирана
БДС 4626-87 - Листове стоманени горещопоцинковани.
2.   Приемане на тенекеджийските работи:
      Не се допуска приемането на тенекеджийски работи:
· Ламарината, на които е закрепена с такива скрепителни средства или е в контакт с такива материали, които са несъвместими със свойствата й.
· Които са в контакт с електрически проводници, ако това не е предвидено в проекта и не е изпълнена съответна изолация
   При окончателното приемане се представя документация, с която се удостоверява съответствието на вложените материали, изделия и полуфабрикати с предписанията на проекта, РПОИС, съответните нормативни документи и технологии за изпълнение, както и за антикорозионна защита (включително и актове за скрити работи).

XІ.  Подови настилки

1. Материали.
Материалите, изделията и полуфабрикатите за изпълнение на подовите настилки и всички добавки към тях да отговарят на изискванията на проекта и на съответните стандартизационни документи:
БДС 8265:1974 Подове и подови настилки в сградостроителството. Терминология
БДС 217-87 - Плочки керамични за подови настилки

БДС 9401-84 Изделие руловидно пластмасово с подложка за подови покритие

БДС EN 12199:2000 Еластични подови покрития. Изисквания за хомогенни и хетерогенни релефни каучукови подови покрития
БДС CEN/TS 14472-1:2004 Еластични, текстилни и ламинирани подови покрития. Проектиране, подготовка и полагане. Част 1: Общи положения
БДС CEN/TS 14472-1:2004 Еластични, текстилни и ламинирани подови покрития. Проектиране, подготовка и полагане. Част 3: Ламинирани подови покрития
БДС EN 12706:2003 Лепила. Методи за изпитване на хидравлично свързващи замазки за под и/или саморазливни компаунди. Определяне на характеристиките при течене

Материалите, използвани за настилки, трябва да бъдат придружени с удостоверение за качество и произход и технология за изпълнение и монтаж от производителя. Когато нямат такова, трябва да бъдат проверени от упълномощена лаборатория.

Влажността на материалите трябва да отговаря на предписанията в проекта, в технологиите за изпълнение и в стандартизационните документи.

Температурата на разтворите, лепилата и китовете за грундиране, залепване и фугиране трябва да не е по-ниска от 10 градуса по Целзий.

Повърхността на бетоновата основа, върху която ще се полагат подовите настилки, трябва да е чиста, без прах, строителни отпадъци, маслени петна, слабо ронещи се и замръзнали места.

Подовите настилки да се полагат върху цименто-пясъчен разтвор / изравнителен, заглаждащ /, изпълнен от материали в съоттветствие с БДС, след достигане на проектната му якост. Влажността му може да е най-много 8%.

Да не се полага замазката преди да са завършени запълването на деформационните фуги в основата и монтажа на сифоните и на преминаващите през подовата конструкция и през и подовата настилката инсталации, тръби и др.

Настилките да се полагат след завършване на всички довършителни зидаро-мазачески, инсталационни работи, поставянето на вратите, монтирането на радиаторите и остъкляването.

Вносните материали, изделия и полуфабрикати трябва да отговарят на изискванията    на съответните стандартизационни документи в страната производител, което е гарантирано с удостоверение за качество и е прието от проектанта.
Входящият контрол върху качеството на доставените на обекта материали, изделия и полуфабрикати за подови настилки се провежда в съответствие с изискванията на БДС 20.01.82г.
Материалите (изделията, полуфабрикатите) в случаите, когато не са придружени с удостоверение за качеството, когато има съмнение за влошаване на качеството им вследствие на неправилен транспорт и съхранение или продължително престояване, и когато гаранционният им срок е изтекъл, трябва да бъдат проверени от упълномощена лаборатория.

2.   Контрол по време на изпълнението на подовите настилки
Контролът за съответствието с проекта при изпълнението на подовите настилки включва проверка на основата и на междинните пластове за:
· Отклонението от проектната равнина
· Наклоните към сифони, канали, улами и събирателни шахти
· Дебелината на бетонната основа и изравнителните, заглаждащите и водоизолиращите пластове
· Радиуса на закръглението на заглаждащия пласт на местата на пресичане на подовата настилка с вертикални и наклонени повърхности (със стени, колони, фундаменти под технологични съоръжения, улами, открити канапи и шахти)
· Якостта на  натиск (с изготвяне по безразрушителни  методи  или  по лабораторни протоколи)
· Влажността
· Неравностите на повърхността (издатини и вдлъбнатини)
· Наличността на пукнатини, отслоявания, очукани, ронещи се и замръзнали места

· Чистотата (налепи от строителни разтвори и отпадъци, маслени петна, прах и други замърсявания)
>    Изпълнението на деформационните фуги
>
 Изпълнението  на  монтажните  и  инсталационните  работи,  които трябва  да  бъдат завършени    преди    полагането    на    настилката    (монтиране    на    сифоните    и    на преминаващите през подовата конструкция и през и под настилката тръби и други съоръжения)
>
При настилки от плочи и тухли, положени на циментно-пясъчен или киселиноустойчив разтвор, на който фугите се допълват с битумен или полимерен кит - дълбочината и чистотата на празните фуги между плочите и тухлите, влажността на разтвора във фугите й и обработването на киселиноустойчивия разтвор с разтвор от солна киселина.
За  случаите   на  настилки   върху  земна  основа,   освен   посочените   no-горе   се проверяват още и:
· Нивото на земната основа
· Видът и дебелината на уплътнения пласт от почвата
· Носимоспособността на уплътнения почвен пласт
3.   Изисквания към завършените подови настилки


При   настилки   от   меки   листови,   плочкови   и   килимоподобни   подови покрития се изисква
· Первазите да са прихванати към стените здраво и плътно и да стъпват плътно върху краищата на подовото покритие
· Поводите покрития да бъдат равномерно оцветени по цялата повърхност, да има съвпадение на рисунките, да няма петна, впадини и мехури, при изцяло залепените към основата подови покрития не трябва да се забелязват незалепени участъци, а при частично залепените и свободно положените — да няма гънки и други деформации.
· Всички снаждания, да са достатъчно здрави и плътни и да създават впечатление за монолитност на подовото покритие.
· При листови  и  килимоподобни  покрития дължината на платната трябва да бъде успоредна   на   посоката   на   падащата   светлина   и   на   интензивното   движение.
Снажданията между отделните платна трябва да попаднат в онази част на пода, която е най-отдалечена от входните врати и прозорци. 
· На повърхността на настилките от бетон и циментно-пясъчните замазки не се допускат пукнатини, отслоявания, очукани, ронещи се и замръзнали места.
Не се допускат участъци, които не са свързани с бетонната основа.
На повърхността  на настилките с лицев  пласт от плочи,  положени  на циментно-пясъчен разтвор не се допускат:
· Пукнатини, отчупени ръбове и ъгли от плочите, участъци с незапълнени с разтвор или кит фуги, замърсявания на повърхността с разтвор или кит.
· Участъци с незалепен към основата лицев пласт на настилката (установява се чрез почукване) и участъци с невтвърден във фугите кит.
Настилките,  определени  като  електропроводими  или  антистатични,  трябва да отговарят на изискванията на БДС 15969.

4.   Приемане на завършените подови настилки

При приемането на завършените подови настилки се проверяват следните документи и показатели:
· видът на подовата настилка и съответствието й с проекта
· съответствието на изпълнение на детайлите с проекта (изпълнението на первазите, съединяването на подовата настилка със сифоните и с облицовките на стени, канапи, улами и шахти, заустването на откритите канали, изпълнението около преминаващи през   подовата   конструкция   и   настилката   отвори,   инсталации,   тръби   и   други съоръжения, снажданията на пластовете и др.)
· съответствието на настилката със съответните изисквания към нея
· удостоверенията   за   качество   на   вложените   материали   и   изделия,   издадени   от производителите, протоколите от лабораторни изпитвания на материалите (ако има такива) и съответствието на показателите на материалите с изискванията на проекта
· актовете за приемане на скритите работи при изпълнението на настилките, съдържащи и условията, при които те са изпълнени
^ протоколите за изпитване на антистатичните качества и електропроводимостта (ако в проекта се предвижда изпълнение на електропроводимостта или антистатични подови настилки).

ХІІ. Бояджийски работи

1.   Материали

Материалите и полуфабрикатите за бояджийските работи и тяхното съхраняване трябва да отговарят на действащите стандарти и отраслови нормали:

БДС 2562-81 - Бои блажни ПФ-21 и ПФ-22 

БДС EN 13300:2004 Бои и лакове. Лаковобояджийски материали и лаковобояджийски системи във водна фаза за вътрешни стени и тавани. Класификация
БДС EN 459-1:2010 Строителна вар. Част 1: Определения, изисквания и критерии за съответствие

БДС 12.3.005:1980 Охрана на труда. Бояджийски работи. Общи изисквания за безопасност на труда
Преди нанасянето на дисперсните бои /латекс/ с цел подобряване на покривността и равномерността на покритието и запазване точността на цвета повърхностите, които се боядисват да се тонират с грунд за акрилатни бои отговарящ на следните стандарти по отношение на плътност и съдържание на нелетливи в-ва, 125°/1h: БДС EN ISO 2811-4 ДС EN ISO 3251
При съмнение в качеството (неясно означение, липса на свидетелство, по-дълго съхраняване и др.) материалите се подлагат на контролни лабораторни изпитвания в лицензирани лаборатории.
Изпълнение  на бояджийските работи не се допуска боядисване на фасадите при следните атмосферни условия:
· В сухо и горещо време при температура на въздуха над 30° С при пряко сгряване от слънчеви лъчи
· По време на валежи (дъжд и сняг) и след тях, преди достигане на допустимата влага на стените
· При силен вятър (над 5 м/сек.) \
· При температура под +5° С с водоразтворими бои и покрития и под 0° С със състави, съдържащи органични разтворители не се допуска боядисване на външни метални повърхности при наличието на кондензат върху тях и при относителна влажност на въздуха над 80%.
2.   Приемане на бояджийските работи

Приемането на бояджийските работи се извършва след окончателното изсъхване на постните бои и след образуване твърда корица върху повърхностите, боядисани с блажни и полимерни лакове и бои.

Бояджийските работи при приемането трябва да отговарят на следните изисквания:
· 
Повърхностите, боядисани с постни (водни) бояджийски състави, трябва да бъдат с еднакъв цвят, с равномерно наслояване и еднаква обработка. Не се допускат петна, ленти, напластявания, протичане, бразди, мехури, олющвания, влакнести пукнатини, пропуски, следи от четка, изстьргвания и видими поправки, различни от общия фон.
· По боядисаните повърхности не се допускат изкривявания на ограничителните линии и зацапвания и разливания при съседни, различно оцветени полета, надвишаващи 3 мм.
· Бордюрите и фризовете трябва да имат еднаква ширина по цялото си протежение и да нямат видими фуги.
· Браздите, пръските и петната по релефно обработените повърхности трябва да бъдат разположение равномерно, според изискванията на проекта.
ХІІІ.  ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.Въведение


Техническата спесификация на ел. материалите е неделима част от тръжните книжа, заедно с договорните условия, работните чертежи и др. договорни документи.

Спесификацията е предназначена да поясни и развие изискванията по изпълнение на строителните работи – предмет на съответния договор. При неточности и неясноти между спесификация и количествена сметка, за меродавна се счита спесификацията.

2.Задължения на Изпълнителя при приемане на строителната площадка


От Изпълнителя се изисква, преди започване на СМР, да се увери в коректността на представената разчетна мощност и съответствуващата й стойност – съгласно документ (писмо) от НЕК – П “Електроразпределение”, както и указанията от последното.


3. Изпитания 


По време на строителство, както и при завършването му, Изпълнителят е длъжен да извърши съответните изпитания, съгласно нормативната уредба, като и да осигурява достъп на Инвеститорски контрол и СИФ при контролни изпитания.

Копия от протоколите от изпитанията, трябва да се представят при актуване на изпълнени СМР.


4.Табели и предпазни мерки


От Изпълнителя се изисква да постави на обекта табели, указващи името на проекта и съфинансиращите институции, с текст и размери – според изискванията на договора.


По време на строителството да се спазват всички изисквания по техника на безопасност!


Охранително осветление се изисква съгласно Наредба № 7 за системите за физическа защита на строежите (ДВ, бр.70/98 г.)

ІІ. ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНИ ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ:


-Силнотокови (осветление, контакти, технологични);


-Слаботокови (ТV, телефонизация);


-Компютаризация и структурно окабеляване;


-Мълниезащита и защита от пренапрежение.

1.Силнотокови ел. инсталации

1.1.Условие за използване


1.1.1.Осветителни тела:


-Лампи с нажежена жичка (лнж);


Когато от технологична гледна точка е недопустима употребата на разрядни лампи, т.е. работи се с материали, за които е вредно излъчването на разрядни лампи 

-Когато разрядните лампи издават смущения за работата;


-Когато не може да се осигури степен на защита, съответствуваща на работната среда;


-В помещения в детски домове и помещения за почивка на деца

В сметната документация на жилищни сгради се предвиждат осветители за всички общи помещения ня сградите, санитарни възли, за балкони, лоджии и тераси.

-Луминисцентни лампи:


Използват се предимно лампи тип  БС (бяла светлина) ако няма специални изисквания


Използване на луминисцентни лампи тип ДС, с индекс на цветопредаването съгласно БДС 1786- в помещения, при които се налага съпоставяне на цветове с високи изисквания към цветопредаване;


Използване на лампи тип ТБС се прилага за помещения за битови нужди.


Най-малката или средна осветеност на работната повърхност, показателя на дискомфорта или на заслепяване, както и коефициента на пулсациите се определят по ЕN 12464-1;2002.

Електрическите апарати, тоководещите части и носещите ги конструкции се избират според условията на къси съединения, съгласно БДС 1786.


При сгради: промишлени или производствени, необитавани постоянно стопански помещения, в жилищни и обществени сгради – складове, мазета, инсталационни етажи, подпокривни пространства се изпълняват ОТКРИТИ ел. уредби.

При непроизводствени сгради и в помещения на производствени сгради със завишени изисквания към естетическия им вид, или по стени, които лесно се обработват (гипс, газобетон и др.) се изпълняват СКРИТИ ел.уредби.


Съгласно ПУЕУ и Наредба № 2 /99 г. и Норми за проектиране на ел. уредби в сгради (БСА ІІ, ІІІ, 99 г.), изграждането на опроводяването е в защитни елементи – тръби, канали и др., както и с проводници директно положени в строителните елементи – улеи, канали и др.


Метода за изпитване изолациите на кабели и проводници е съгласно БДС 1986 /82 г.


1.1.2.Приемане на материалите:

Приложените типове осветителни тела да съответствуват на БДС ЕN 60598-1,2000; придружени с:

- Декларация за съответствие на производителя (или вносителя), което се наблюдава чрез Наздор на пазара (т.е. Комитета по стандартизация и метрология);

- Сертификат от Органа по сертификация (акредитиран от службата по Сертификация) и издаден на база протокол от лаборатория за измервания.


При използване на вносни о.т., за които няма съответен български аналог (БДС), е възможно като се приложи определения от закона ред за влагане на вносни строителни елементи. В този случай вносителя съгласно БДС 1323 регламентира технико-експлоатационните качества на продукта.

1.2.Условия за избор на електрически апарати и тоководещи части

1
.2.1.По условия за нормална работа: работно напрежение, работен ток, класна точност и по условия за работа при къси съединения: термична и динамична устойчивост, пределна изключваща мощност.


Разпределителните уредби (ГРТ или РТ) трябва да отговарят и на изискванията на наредба Із-1971 от 29.10.2009г за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. В обществените и жилищните сгради се организира едно главно разпределително табло.


Допуска се увеличаване на броя ГРТ при товар на всеки от въводите в нормален или следавариен режим над 630 А или при голяма отдалеченост (над 100 м) от таблото.


Коридора за обслужване, намиращ се от лицевата или от задната страна на таблата, да бъде най-малко 0,8 м – ширина и 1,9 м – светла височина – в самостоятелни помещения.


Използваните проводници и кабели са обикновено с термопластична изолация.


1.2.2.Приемане на материалите:


Стандарт БДС ЕN 60 439-1, носещ името “Типово и частично типово изпитани комплектни комутационни устройства” (табла) въвежда идиентично действащия в Европейския съюз ЕN 60 439-1, както и съответстващия му международен стандарт IEC 60439-1


БДС 16291, отнасящ се за силови кабели с термопластична изолация ( тип СВТ, СВБТ или САВТ)


БДС 4305-90, отнасящ се за проводници с изолация от поливинилхлорид (ПВ-А1, ПВ-А2, ПВВ-МБ1)


БДС 6766, отнасящ се за проводници с поливинилна изолация (ПВОТ)


БДС 7685 – избор на тоководещи части и ел. апарати според условията на къси съединения


БДС 6059, за автоматични защитни прекъсвачи.

1.3.Измерване на консумираната ел. енергия

Търговското мерене на електропотреблението на консуматора (обекта) да се реализира с електромери за активна и реактивна енергия, одобрени за използване у нас, с клас на точност 2 !

Монтирането им се извършва съгласно последните разпоредби на НЕК – П “Електроразпределение” – 04.2002 г.

2. Слаботокови инсталации

2.1. Условия за използване


ТV антенните  системи, кабелите и куплунгите които се използват, трябва да отговарят на нормативите и условията за съответния вид обект.


Компютърните контакти, в комбинация с телефонни контакти – тип RI, както и използваните проводници – cat 5, да са съобразени с технологичното оборудване на сградата.


При използване на непрекъснати токозахранващи системи (UPS), да се обоснове необходимостта – като се посочат консуматорите на ел.енергия – І категория.


При използване на РVС канали за комуникационни кабели, да са окомплектовани с всички необходими аксесоари (капачки, ъгли, разклонения, скоби за закрепване на кабелите).
2.2. Приемане на материалите


Всички изделия се доставят от фирми-производителки, сертифицирани по ISO 9002
3.Условия за използване на мълниезащита


Защитата от преки попадения на мълния на сгради и външни съоръжения се осъществява:

· Чрез отделностоящи мълниеотводни пръти и въжета;

· Чрез изолирани мълниеотводни мрежи – върху защитавания обект.


Защитните проводници трябва да имат цветна маркировка – жълти и зелени ивици.


Заземителите да се изпълнят съгласно БДС 4309.
III. ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЪНШНИ ЕЛ. ЗАХРАНВАЩИ МРЕЖИ 


Качеството на доставяната енергия е съгласно БДС 10694, като допустимо отклонение на напрежение е:

1.1.При работна осветление:

· Л.н.ж. в обществени сгради ± 2,5 %;

· Л.н.ж. в жилищни сгради  до  5 %;

· Разрядни лампи  ± 5 %;


1.2.При аварийно осветление до 5 %


1.3.При работно и аварийно осветление допустими загуби на напрежение (U) в сгради е:


Селата – до 1 %;


Градовете – до 2,5 %


Кабелните линии се изпълняват предимно с кабели с алуминиева жилка.


Употребяват се едножилни силови кабели с пластмасова изолация в трифазни мрежи, с напрежения 10 кW или 20 кW, съгласно БДС 2570.

ІV. МЪЛНИЕОТВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ

Мълниеотводната  инсталация да се изпълни с мълниеприемна мрежа с площ на клетките S<100 мм². Мълниеприемната мрежа ще се изпълни с проводник алуминиева сплав с ø8мм. Електрическите връзки се осъществяват посредством специални клемни съединения за скатен покрив с керемиди. Отводите ще се изпълнят с проводник AlMnSi екструдиран с полимерно покритие. Връзката между токоотводите и заземителите според чл.71, Наредба 4 за мълниезащита ще се осъществи в контролни клеми /разглобяемо съединение/ за периодична проверка на импулсното съпротивление на заземителите R≤ 20Ω. Контролните заземители да се оформят на 1,8 м от готов терен. Заземителите ще се изпълнят с  поцинковани колове, като преходното съпротивление не трябва да превишава 20Ω.


Забележка:


1.Общите изисквания могат да бъдат променяни в случаи на изменения в стандартите, отпадането им или добавянето на нови стандарти към цитираните такива в конкретния вид строителни работи.


2. При влизане в сила на нормативен документ /закон или подзаконов акт/ изменящ Общите изисквания, промяната влиза в сила, както е упоменато в преходните и заключителните разпоредби на конкретния нормативен документ.

ОБРАЗЕЦ №9

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

№ ……………………………………….

ЗА възлагане на обществена поръчка с предмет :

Избор на изпълнител на строително-монтажни работи за извършване на „Основен ремонт на обекти общинска собственост, както следва: „Ремонт покрив Кметство – с. Згалево”, „Ремонт сграда Автоспирка – с. Тотлебен”, „Ремонт покрив Км. н-во – с. Катерица”, „Ремонт на сграда – Център за спортни игри и развлечения – Пордим”, „Ремонт покрив общежитие СОУ – гр. Пордим” и „Ремонт покрив ОУ с. Вълчитрън”, включени в капиталовите разходи на община Пордим за 2014г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                                                             ЗА  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

 ……………………..                                                                 ……………………..

илиян александров

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОРДИМ
Днес, .........2014 г., в гр. Пордим, между 

1. ОБЩИНА ПОРДИМ, със седалище и адрес на управление в гр. Пордим 5898, ул. ул."Иван Божинов"№1, ЕИК: …………….., Инд.№ по ЗДДС: BG………………., представлявана от Илиян Давидов Александров - кмет на общината, и Полина Стефанова Цветкова – главен счетоводител на общината, от една страна, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, и

2. „[Наименование на фирмата на изпълнителя]” [правноорганизационна форма], ЕИК: [(], седалище и адрес на управление [(], представлявано от [трите имена на представляващия или изрично упълномощено лице] - [длъжност], наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна, всеки от тях по-нататък наричан и “Страната”, а заедно – “Страните” в резултат на проведена процедура по реда на ЗОП за избор на изпълнител №……….-.......на основание решение ............./................

се сключи настоящия Договор за следното:
ЧАСТ ПЪРВА

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

Предмет на договора

Чл.1.(1) С настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши, на свой риск, срещу възнаграждението, посочено по-долу, строително-монтажни дейности (СМР) на общински обекти, както следва: „Ремонт покрив Кметство – с. Згалево”, „Ремонт сграда Автоспирка – с. Тотлебен”, „Ремонт покрив Км. н-во – с. Катерица”, „Ремонт на сграда – Център за спортни игри и развлечения – Пордим”, „Ремонт покрив общежитие СОУ – гр. Пордим” и „Ремонт покрив ОУ с. Вълчитрън”, включени в капиталовите разходи на община Пордим за 2014г.

(2) Дейностите по ал. 1 в настоящия договор, в своята съвкупност се наричат „Работите” или „Предмета на договора” така, както тези Работи са описани във и съгласно условията на Документацията за участие в Процедурата, включително и в Техническите спецификации и Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващи неразделна част от Договора и така, както е посочено в Договора, и при спазване на разпоредбите на Действащото законодателство. 

(3) Изчерпателното изброяване на обхвата на Работите се съдържа в Техническите спецификации – неразделна част от Договора, както и в Действащото законодателство.

Изменение и допълнение на Договора

Чл.2. Договорът не може да бъде изменян и допълван, освен когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага: промяна в сроковете на договора, или частична замяна на дейности от предмета на поръчка, когато това е в интерес на възложителя и не води до увеличаване стойността на договора; намаляване общата стойност на договора в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради намаляване на договорените цени или договорени количества или отпадане на дейности от Предмета на договора.

Срок за изпълнение на Договора

Чл.3. (1) Срокът за изпълнение на Работите по Договора е ...............(.......................) календарни дни, считано от датата на подписване на настоящия договор.
(2) Срокът на действие на Договора е до изтичане на гаранционните срокове за изпълнените СМР, съгласно Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Действащото законодателство. 

(3) Срокът по ал. 1 може да се удължава единствено, когато в резултат на непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства е невъзможно изпълнението в посочения в ал. 1 срок.

(4) В срока по ал. 1 е включен срок за извършване на всички СМР, съгласно Техническите спецификации.

Договорена цена и начин на плащане

Чл.4.(1) Договорената цена съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която е неразделна част от Договора, е в размер на [цифром] ([словом]) лева, без включен ДДС или [цифром] ([словом]) лева, с включен ДДС – за всеки обект, както следва:……………………..
(2) Всички плащания по Договора се извършват в лева.

(3) Тогава, когато съгласно Действащото законодателство е дължим данък върху добавената стойност, той се начислява.

(4) Плащанията по Договора ще се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при условията, посочени в Договора, както следва:

1. Аванс, в размер на 30% (тридесет процента) от Договорната цена, в размер [цифром] ([словом]) лева, без включен ДДС или [цифром] ([словом]) лева, с включен ДДС.

Авансът е платим в срок до 10 (десет) работни дни от подписване на договора по банкова сметка, посочена от Изпълнителя в договора, срещу представена фактура. 

3. Окончателно плащане, в размер на останалите 70% (седемдесет процента) от общата цена за изпълнение на дейностите – в срок до 30 (тридесет) дни от надлежно извършване на всички СМР дейности, предмет на настоящата обществена поръчка, удостоверено с подписването на приемателно-предавателен протокол и захранена сметка на Възложителя, но не по-рано от 10.12.2014г.
Чл.5. Единичните цени за изпълнение на СМР, посочени в Количествено-стойностните сметки в Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не подлежат на промяна и са формирани при следните елементи на ценообразуване:

- средна часова ставка за труд за работник – [съгласно Офертата на избрания изпълнител] лева/час;

- допълнителни разходи върху разходите за труд [съгласно Офертата на избрания изпълнител]%;

- допълнителни разходи върху разходите за механизация: [съгласно Офертата на избрания изпълнител]%; 

- доставно-складови разходи върху разходите за материали: [съгласно Офертата на избрания изпълнител]%;

- печалба върху всички разходи за изпълнение на работата: [съгласно Офертата на избрания изпълнител]%.

Банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.6. (1) Разплащането на изпълнени Работи ще се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по банков път, по следната банкова сметка:

Банка: [(]

Клон: [(], 

IBAN:. [(],

BIC: [(]

ЧАСТ ВТОРА

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

Определения

Чл.7. За целите на Договора използваните термини и съкращения имат следното значение:

„ВЪЗЛОЖИТЕЛ” е Община Пордим;

 „Действащо законодателство” са Конституцията на Република България, международните договори, по които Република България е страна, законите и подзаконовите нормативни актове, в т.ч. европейските такива, в сила към датата на изпълнение на Работите по този Договор, с техните съответни изменения и допълнения, както и за целите на Договора – всички задължителни правила, норми и нормативи в строителството, приложимите мерки, уведомления, циркулярни писма, нареждания, заповеди или указания, издадени от съответните органи, и всички други, приложими за страните по договора задължителни изисквания на съответните органи;

 „Ден” е календарен ден;

 „Договор” е настоящият Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт покрив Кметство – с. Згалево”, „Ремонт сграда Автоспирка – с. Тотлебен”, „Ремонт покрив Км. н-во – с. Катерица”, „Ремонт на сграда – Център за спортни игри и развлечения – Пордим”, „Ремонт покрив общежитие СОУ – гр. Пордим” и „Ремонт покрив ОУ с. Вълчитрън”, включени в капиталовите разходи на община Пордим за 2014г., сключен в резултат на проведената процедура;
  „Договорена цена” е общата цена за изпълнение на всички дейности, така както е предложена в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в съответствие с документацията за участие в откритата процедура;

„Допълнителни работи” са работите, които са необходими за завършването на Работите и отстраняването на евентуални недостатъци, и са възложени и одобрени при условията и по реда на договора. За извършване на допълнителни работи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да претендира допълнително заплащане;

„Изпълнител” е участникът в процедурата, избран за изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Ремонт покрив Кметство – с. Згалево”, „Ремонт сграда Автоспирка – с. Тотлебен”, „Ремонт покрив Км. н-во – с. Катерица”, „Ремонт на сграда – Център за спортни игри и развлечения – Пордим”, „Ремонт покрив общежитие СОУ – гр. Пордим” и „Ремонт покрив ОУ с. Вълчитрън”, включени в капиталовите разходи на община Пордим за 2014г.;

 „Непредвидени обстоятелства” са обстоятелства, възникнали след сключването на договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

„Непреодолима сила” е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора, което препятства или забавя изпълнението на Страните или каквото и да е друго събитие, което не може да бъде предвидено или ако бъде предвидено или е предвидимо, не може да бъде обективно предотвратено;

„Нередност” е всяко нарушение на разпоредба на правото на Европейската общност, в резултат на действие или бездействие от икономически оператор, което има или би имало ефект на нанасяне на вреда върху общия бюджет на Общностите или на бюджетите, управлявани от тях, посредством намаляването или загубата на приходи, произтичащи от собствени ресурси, събирани непосредствено от името на Общностите или посредством извършването на неоправдан разход.

„Обект/и” включва територията и дейностите по изпълнение на поръчката.

 „Оборудване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ” са строителни машини, инструменти и други средства, които са необходими за изпълнението и завършването на Работите и евентуално отстраняване на недостатъци;

„Оферта” са всички документи, включително техническата част на офертата и ценовата оферта, представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при участието му в процедурата. офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е неразделна част от договора;

„Подизпълнител” е всяко физическо или юридическо лице, посочено в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и в договора като подизпълнител за част от работите, включително и законните правоприемници на това лице, но не и неговите пълномощници;

„Приемно-предавателен протокол” е протокол, който се подписва при приемане и предаване на документи, във връзка с изпълнението на договора; 

„Работи” са всички дейности, включени в предмета на договора, както и допълнителните работи;

“Системно неизпълнение” е допуснатото повече от три пъти неизпълнение на едно и също задължение по договора, в рамките на 2 месеца.

Тълкуване на разпоредби на договора

Чл.8.(1) Разпоредбите на Договора се тълкуват и прилагат във връзка една с друга, като при противоречие се търси действителната обща воля на страните.

(2) Нищожността на някоя от разпоредбите на договора не води до нищожност на други разпоредби или на договора като цяло.

(3) Заглавията в договора са за удобство на препратките и не се вземат предвид при неговото тълкуване.

Приложимо право

Чл.9. Договорът се сключва и се подчинява на разпоредбите на българското законодателство.

Документи и приоритет

Чл.10.(1) Следните документи са приложения към договора и го поясняват и допълват:

Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в т.ч. ценова и техническа оферта;

Технически спецификации; 

Гаранция за изпълнение на договора;

Линеен график за изпълнение на работите.

(2) Всички приложения към договора имат еднаква задължителна сила за Страните.

Поверителност на договора

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да публикува или разкрива договора или подробности от него по никакъв начин без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Спазване на действащото законодателство

Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва действащото законодателство във връзка с изпълнението на работите и отстраняването на всички недостатъци по тях. 

Проверки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  

Чл.13. Цялата документация е на разположение за проверка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във всеки един момент.

Проверки на място 

Чл.14. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури свободен достъп за представители на Възложителя, при извършването на проверки на място и/или одити. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури един или няколко служители с подходяща квалификация и опит, пряко ангажирани с изпълнението на договора, които да присъстват при извършването на проверките на място и да оказват съдействие на проверяващите лица.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при проверките на място:

- да осигури достъп до финансовата, техническа, счетоводна и всякаква друга документация, бази данни и/или системи, отнасящи се до договора, в т.ч. документи относно извършени разходи, вътрешни правила и процедури, инструкции, указания, длъжностни характеристики и др.;

- да предостави на проверяващите лица свободен достъп до обекта; 

- да съдейства на проверяващите лица при вземането на проби, извършването на замервания и набирането на снимков материал. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите за проверки на място.
Нередности и измами

Чл.15. (1) С подписването на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с дефинициите на „нередност”  посочени в чл. 7 от Договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава незабавно да докладва на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали нередности, както и за случаите, в които се предполага, че е възможно да възникне нередност.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ получи суми по договора, в резултат на констатирани нередности, същият се задължава да ги възстанови, ведно с дължимата лихва

(4) Задължението по ал. 3 се прилага и по отношение на всякакви  други неправомерно получени средства във връзка с договора.

Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

- във всеки момент от изпълнението на работите да извършва проверка и контрол относно качеството и стадия на изпълнение на договора, без с това да пречи на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- да задържи суми за заплащане за некачествено изпълнени работи, до отстраняване на дефектите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при условията и по реда на договора.

Чл.17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

- да осигури пълен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до строителната площадка за изпълнение на СМР;

- да заплаща извършените видове работи при условията и по реда, посочени в договора;

- да упълномощи свой представител да го представлява по време на изпълнение на работите и да извършва контрол;

- да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено, в 15-дневен срок след установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.

Чл.18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за извършени допълнителни работи, които не са съгласувани предварително с него, така както е посочено в договора.

Чл.19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за охраната на имуществото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, нито за материални щети и технически повреди по него.

Чл.20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат:

- злополука и/или смърт на физическо лице;

- щета или вреда на каквото и да било имущество, вследствие изпълнение предмета на договора по време на действието му.

Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

- да получава плащания за извършените качествено работи, при условията и по реда на Договора;

- да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оправдано и възможно съдействие, в периода на изпълнение на Договора.

Чл. 22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

- да извърши качествено и в срок работите в пълния им обем, с необходимата грижа и да отстранява всякакви недостатъци в тях, съгласно действащото законодателство и договора, включително документацията за участие в процедурата и офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- да не възлага работи по договора на трети лица и страни, освен включените в офертата подизпълнители;

- да отстранява за своя сметка всички констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и другите упълномощени съгласно действащото законодателство органи, дефекти, некачествени работи и/или неизправности;

- да осигурява своевременно необходимото оборудване за извършване на всички СМР, съгласно офертата;

- да съставя, съгласно действащото законодателство, да представя за проверка и подпис на представителя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да съхранява на обекта всички необходими документи, свързани с изпълнението на видовете работи за обекта;

- да предоставя неограничен достъп до обекта и възможност за извършване на контрол, инспекции и ревизии на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

- да информира незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на договора и за предприетите мерки за тяхното разрешаване;

- да осигури охрана на обекта и собствеността си, както и на собствеността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в рамките на строителната площадка, в случай че такава на е осигурена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

- да не замърсява със строителни отпадъци подходите, пътищата и околностите на строителната площадка и да използва за изхвърлянето на отпадъците само определените за целта депа и да спазва изискванията за опазване на околната среда съгласно действащото законодателство;

- да изпълнява всички задължения, посочени на друго място в договора и приложенията към него, в т.ч., но не само техническите спецификации и офертата;

- да изпълнява всички други задължения, произтичащи от действащото законодателство, независимо дали са посочени изрично в договора и приложенията към него.

Персонал на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осъществява предмета на договора с експерти и специалисти, в областите, покриващи предмета на договора, предложени в офертата. 

Чл.24. (1) За работата, действията и бездействията на персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, във връзка с изпълнението на работите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря като за своя работа, действия и бездействия, както пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, така и пред трети лица. 

Безопасност и здраве при работа

Чл.25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности на обекта, както за своите работници и оборудване, така и за представителите  на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на инцидентно пребиваващи на територията на обекта.

Разходи във връзка с изпълнението на договора

Чл.26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема всички разходи във връзка с изпълнението на договора, възникнали в резултат на грешки при изготвянето на офертата.

Чл.27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява работите в съответствие с договора и отстранява всички недостатъци по тях, в рамките на договорената цена. 

Чл.28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема за своя сметка всички допълнителни такси (ако има такива), които се изискват съгласно действащото законодателство и договора, а договорната цена няма да бъде коригирана с оглед на такива разходи.

Предаване и приемане на работите

Чл. 29. При предаването на различните видове работи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи приемно-предавателен протокол.

Гаранционни срокове

Чл.30.(1) Гаранционните срокове за СМР се определят съгласно офертата на изпълнителя и текат от датата на предаване на Обекта и са както следва:

…………………

……………….

…………………..

(2) Всички дефекти, проявили се през гаранционния срок се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за негова сметка.

(3) За дефектите, появили се през гаранционния срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок от пет работни дни след писменото уведомяване ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, започва работа по отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок.

Договорни разноски

Чл.31. Всички разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на договора, доколкото не са включени в ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и заплащането им не е уговорено в договора, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Предварителна информация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.32. С подписването на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е получил цялата нужна информация във връзка с рисковете, непредвидените обстоятелства и всички други условия, които могат да окажат влияние при изпълнението на работите. 

Гаранции

Чл.33.(1) За изпълнение на задълженията по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е представил гаранция за изпълнение на договора в размер на 2% от цената под формата на [банкова гаранция или парична сума].

(2) Гаранцията за изпълнение се освобождава до 20 (двадесет) дни след приемане на обекта и извършване на окончателно плащане. 

(3) В случай на предстоящо изтичане на срока на валидност на гаранцията за изпълнение на договора – при учредена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предприема, за своя сметка, действия за нейното удължаване в срок, необходим за осигуряване на непрекъснатост на валидност на банковата гаранция, дори и без да е налице изрично писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя документа за удължаване на срока на валидност на банковата гаранция – при учредена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ банкова гаранция, в срок до 10 (десет) дни преди изтичането на срока й на валидност. При непредставянето на този документ, след изтичането на 10-дневния срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да спре изпълнението на договора до представянето на документ за валидна банкова гаранция. За времето, през което изпълнението е спряно на това основание, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка за забава, съгласно разпоредбите на договора.

Чл.34.(1) Гаранцията за изпълнение служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвоява част или цялата гаранция за изпълнение на договора в случай, но не само на възникнала отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора за заплащане на неустойки и обезщетения, определени в договора.

(2) Преди да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочвайки характера на неизпълнението, във връзка с което ще бъде предявена претенцията и дава срок да ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за заплащане на дължимите суми. След изтичане на посочения срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ пристъпва към усвояването на гаранцията.

Спиране на договора

Чл.35. (1) Всяка от страните може да поиска временно спиране на договора, по причини, за които никоя от страните не отговаря и които възпрепятстват продължаването на изпълнението на договорните задължения.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ имат право да изискват допълнителни доказателства за необходимостта от спиране на договора, като решението се взима от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след преценка на всички факти и обстоятелства, обуславящи необходимостта.

Чл.36. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани всяка повреда, всеки дефект или всяка загуба в работите или материалите, възникнали по време на спирането на договора, по реда предвиден в договора за отстраняване на дефекти и/или неизправности.


Чл.37. За периода на спиране по реда на настоящия раздел, всички срокове по договора спират да текат и същото не се счита за удължаване на срока на договора.
Отговорност и неустойки

Чл.38.(1) При забавено изпълнение на което и да е срочно задължение по договора, в т.ч. в гаранционните срокове, неизправната страна дължи неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет процента) от договорната цена за всеки ден забава, до деня на изпълнението включително, но не повече от 20% (двадесет процента) от цената на обекта. 

(2) При надхвърляне на сумата по ал. 1 от 20% (двадесет процента) от договорната цена, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора и да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение на договора. 

Чл.39. При пълно неизпълнение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи възстановяване на авансовото плащане, ведно с неустойка в размер на 20% (двадесет процента) от договорната цена, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява и гаранцията за изпълнение на договора.

Чл.40. В случай на частично или пълно неизпълнение на задължение по договора, за което е налице паричен еквивалент (СМР), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 20% (двадесет процента) от стойността на неизпълненото. 

Чл.41. В случай на неизпълнение или частично, или некачествено изпълнение на което и да е друго задължение по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка, в размер на 0,1% от договорената цена.

Чл.42. За неустойките по настоящия раздел, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не трябва да доказва, че е претърпял вреди. Дължимата сума на неустойките ще се извади от евентуалните дължими суми или тези, които могат да станат дължими на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ според договора и/или тези неустойки ще се съберат от задържаните суми и/или гаранциите, предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, според преценката на и в зависимост от това какво е удобно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Непреодолима сила

Чл.43.(1) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или неточно изпълнение на свое задължение в резултат на настъпила непреодолима сила.

(2) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолима сила, е длъжна в едноседмичен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, съответно – за преустановяване въздействието на непреодолимата сила. 

(3) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага за права или задължения на страните, които е трябвало да възникнат или да бъдат изпълнени преди настъпване на непреодолимата сила.

(4) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от форсмажорно събитие, не може да се позовава на непреодолима сила, ако не е изпълнила задължението си по ал. 2.
Прекратяване и разваляне на договора

Чл.44. Освен в случаите, предвидени на съответното място в този договор, договорът се прекратява и: 

1. с изпълнение на всички задължения на страните по договора;

2. по взаимно съгласие на страните.

Чл.45. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно, със 7-дневно писмено предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

- забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 20 (двадесет) дни;

- не отстрани допуснатите пропуски в работата си в определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок;

- прекъсне работа без съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за повече от 5 (пет) дни и след отправена писмена покана не я продължи, в рамките на пет дни, считано от датата на получаване на поканата;

- системно не изпълнява свое задължение по договора;

- не допуска ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да упражнява правата си 

- не изпълнява указанията от оправомощените контролни органи от страна на строителния контрол и на финансовите изисквания на органите на финансиращата програма; 
- бъде обявен в неплатежоспособност или когато бъде открита процедура за обявяване в несъстоятелност или ликвидация;

- допусне пропуски в работата си, които водят до материални щети или некачествено изпълнение на строежа;

- изпълнява работите с подизпълнител, който не е бил посочен в офертата;

Чл.46. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно, със 7-дневно писмено предизвестие, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ системно не изпълнява задълженията си по договора.
Неуредени въпроси

Чл.47. За неуредените в договора въпроси се прилага действащото законодателство в Република България.
Договорът се подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра – един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Приложения:
1. Техническа и ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. Документ за внесена гаранция за изпълнение;
3. Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение на обществената поръчка;
4. Документи, съгласно чл. 47, ал. 10 от ЗОП.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  




ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

…………………………………

ИЛИЯН АЛЕКСАНДРОВ

Кмет на Община Пордим

Полина Цветкова: …………………..
Гл.счетоводител на Община Пордим

Съгласувал юрист:……………………….
 ОБРАЗЦИ

ОБРАЗЕЦ № 1

ОФЕРТА

Настоящата оферта е подадена от …………………………………………….............................

(наименование на участника, ЕИК/БУЛСТАТ)
и подписана от………………….………………………………..………………….......................

(трите имена)

в качеството му на ………………………………………………….……………….....................

(длъжност)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото заявяваме желанието си да участваме в открита процедура за избор на изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Основен ремонт на обекти общинска собственост, както следва: „Ремонт покрив Кметство – с. Згалево”, „Ремонт сграда Автоспирка – с. Тотлебен”, „Ремонт покрив Км. н-во – с. Катерица”, „Ремонт на сграда – Център за спортни игри и развлечения – Пордим”, „Ремонт покрив общежитие СОУ – гр. Пордим” и „Ремонт покрив ОУ с. Вълчитрън”, включени в капиталовите разходи на община Пордим за 2014г.,  при условията, обявени в документацията за участие и приети от нас.
Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до изтичане на 90 календарни дни, включително, считано от крайния срок за получаване на оферти.

Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, до подписване на договора, настоящата оферта ще представлява споразумение между нас и възложителя, което ще бъде безусловно гарантирано от нашата гаранция за участие в процедурата.

Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, ще я изпълним в пълно съответствие с изискванията, посочени в Техническите спецификации и КС за обекта. 

При изпълнение на обществената поръчка ще ползваме/няма да ползваме подизпълнител/и.

Данни за подизпълнителя/ите:............................................................................................. 

                                                      (наименование на подизпълнителя, ЕИК/БУЛСТАТ)
Подизпълнителят ще участва за………% (…………………..………………….) процента от стойността на обществената поръчка.

Подизпълнителят ще участва за следната част от предмета на обществената поръчка:...................................................................................................................

Към настоящата оферта прилагаме всички изискуеми документи, съгласно документацията за участие, описани в приложения списък.


Дата:………………2014 г.    
                Подпис и печат:…………...................

                                                                                (име и длъжност) 
ОБРАЗЕЦ №2
ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА
1. Наименование:..........................................................................................................................

                                                   (участник/член на обединение/подизпълнител)

2. ЕИК/БУЛСТАТ.............................................................................................................................
3. Координати:

Адрес:……………………………..

Телефон:………………………….

Факс: ………………………………
Е-mail: ……………………………..

4. Лице, представляващо участника.......................................................................................

                                                                                                  (трите имена)

………………………………………………………………………….………....................................
                                                (данни по документ за самоличност)

…………………….……….…………………………………………….…………..............................
                                                                          (длъжност)

5. Лице за контакти:.……….…………………………………………………...…..................

(трите имена)

…………………….……….…………………………………………….………..................................
(длъжност)

Телефон/факс/е-mail: …………………………………………………………………………………..….

6. Наличие на банкова сметка в обслужваща банка……………………………………....

                                                                                          (наименование на обслужващата банка)

………………………………………………………………………………………………………….
(IBAN сметка, BIC код на банката)

Титуляр на сметката:…..………………..………….……………………………...............................
7. Декларирам, че прилагам декларация Образец №4.

8. Прилагам доказателства за упражняване на професионална дейност, а именно:…………………………………………………………………………………………………………………… (в случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, доказателсвата по т.8 се представят за обединението като цяло).
Задължавам се да уведомя възложителя за всички промени в административните сведения в 7 дневен срок от настъпването им. 

Подпис и печат: ………………….





Дата:



ОБРАЗЕЦ №3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният .....................................................................................................................................
(трите имена)

в качеството си на ………….………..…………………………………….……............................

(длъжност)

на участник:............................................................................................. ........................................
(наименование на участника)
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

1. съм запознат/а с всички обстоятелства и условия на откритата процедура, а също и с документацията за участие в обществената поръчка с предмет: „Основен ремонт на обекти общинска собственост, както следва: „Ремонт покрив Кметство – с. Згалево”, „Ремонт сграда Автоспирка – с. Тотлебен”, „Ремонт покрив Км. н-во – с. Катерица”, „Ремонт на сграда – Център за спортни игри и развлечения – Пордим”, „Ремонт покрив общежитие СОУ – гр. Пордим” и „Ремонт покрив ОУ с. Вълчитрън”, включени в капиталовите разходи на община Пордим за 2014г. 

1. съм запознат/а с мястото на изпълнението на СМР и с КС за обекта.
Дата: .............................




ДЕКЛАРАТОР: .................................. 



   



  

        (подпис и печат) 

ОБРАЗЕЦ №4
Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 9 от ЗОП
Долуподписаните:

1.………………………….……………………………..………...........ЕГН:……………………….., с адрес: ……………………………………………………………………………………………......
лична карта №………………………….., изд. на…………………..от МВР – гр………………….
2.………………………….……………………………..………...........ЕГН:……………………….., с адрес: ……………………………………………………………………………………………......
лична карта №………………………….., изд. на…………………..от МВР – гр………………….

3.………………………….……………………………..………...........ЕГН:……………………….., с адрес: ……………………………………………………………………………………………......
лична карта №………………………….., изд. на…………………..от МВР – гр………………….

в качеството си на …………………………………………………………………………………. на ………………………………………………………………………………………………………
(наименование на участника)
със седалище и адрес на управление:……………………………………………………………......

………………………………………………………………………………………………………….

Със следните индивидуализиращи данни: /ЕИК, БУЛСТАТ, друго/……………………………..

………………………………………………………………………………………………………….

С НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ 

ДЕКЛАРИРАМ/Е, ЧЕ:
1. Никое от лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП, свързани с представлявания от мен/нас кандидат/участник, не е осъждано с влязва в сила присъда /освен лицето………………………………., което е леаблитирано/, за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл.253-260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл.301-307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността чл.194 – 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл.219 – 252 от Наказателния кодекс;

е) престъпление по чл.108а от Накадателния кодекс /само при възлагане на поръчки по чл.3, ал.2 от ЗОП/;

2. Представляваниято от мен /нас кандидат /участник не е обявен в несъстоятелност;

3. Представляваният от мен/нас кандидат/участник не е в производтво по ликвидация / и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове/;

4. Представлявания от мен/нас кандидат/участник няма задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, /има задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно – осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с лязъл в сила акт на компетентен орган, но е допуснато разсрочване/отсрочване на задълженията/, няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

5. Представляваният от мен/нас кандидат/участник не е в открито производство по несъстоятелност, не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите по смисъла на чл.740 от Търговския закон /и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително неговата дейност не е под разпореждане на съда, не е преустановил дейността си/;
6. Представляваният от мен/нас кандидат/участник и никое от лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП, свързани с него, не е лишен/о от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността;
7. Представляваният от мен/нас кандидат/участник не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка /включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчките по чл.3, ал.2 от ЗОП/;
8. Никое от лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП, свързани с представлявания от мен/нас кандидат/участник, не е осъдено с влязла в сила присъда /освен лицето ………………………………….., което е реабилитирано/, за престъпление против чл.136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл.172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците;

9. Никое от лицата по чл.47, ал.4 от ЗОПу свързани с представлявания от мен/нас кандидат/участник, не е осъдено с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

10. Никое от лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП, свързани с представлявания от мен/нас кандидат/участник, не е свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

11. Представляваният от мен/нас кандидат/участник не е сключил договор с лице по чл.21 и 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

12. Обстоятелствата по т……………………….. могат да се установят в следните публични регистри:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….за обстоятелства по т…………………може да се получи информация от следните компетентни органи:……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Задължавам/е се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя/уведомим ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички промени в процеса на провеждане на обявената процедяра.

Известна ми/ни е предвидената в НК отговорност за деклариране на неверни данни.

оятелства служебно на възложителя са:

                                          ДЕКЛАРАТОР/И: ........................................


…………………………..

Дата:

Гр………………..
           ………………..............

ОБРАЗЕЦ №5
Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП

Подписаният .............................................................................................................................

(трите имена)

в качеството си на ………….………..……………………………………............................

(длъжност)
на участник: ……………………………………………………...………….............................

(наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

В предложената цена е спазено изискването за минималната цена на труда в строителството
.

Дата: …………………..


ДЕКЛАРАТОР: .........................................

                                                                 (подпис, печат)
ОБРАЗЕЦ №6
Д Е К Л А Р А Ц И Я
Подписаният.................................................................................................................................

(трите имена)

в качеството си на ………….………..………………………………….………............................

  (длъжност)

на участник: …………………………………………………………………................................

(наименование на участника)
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. При възлагане на обществената поръчка с предмет: „Основен ремонт на обекти общинска собственост, както следва: „Ремонт покрив Кметство – с. Згалево”, „Ремонт сграда Автоспирка – с. Тотлебен”, „Ремонт покрив Км. н-во – с. Катерица”, „Ремонт на сграда – Център за спортни игри и развлечения – Пордим”, „Ремонт покрив общежитие СОУ – гр. Пордим” и „Ремонт покрив ОУ с. Вълчитрън”, включени в капиталовите разходи на община Пордим за 2014г. 

няма да ползвам/ще ползвам подизпълнител/и. (ненужното се зачертава)
Подизпълнителят/ите, който/които ще ползвам е/са: ..............................…………..............................................................................................................        (наименование на подизпълнителя/ите, ЕИК)

представляван от......................................................................................................................

(трите имена)

в качеството си на………………..………….………........................................................................

(длъжност)


2. процентът от общата стойност на поръчката, която ще се изпълнява от подизпълнителя/ите е …………………………….……..


3. конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще се изпълнява от подизпълнителя/ите е……………………….……..


3. приемам да отговарям за действията, бездействията и работата на посочения подизпълнител/посочените подизпълнители (ненужното се зачертава) като за свои действия, бездействия и работа.
Дата: ............................


ДЕКЛАРАТОР: .............................. 










   (подпис, печат) 

ОБРАЗЕЦ №7
Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният.................................................................................................................................

(трите имена)

в качеството си на ………….………..…………………………………….……............................

  (длъжност)

на участник: ……………………………………………………………………................................

(наименование на подизпълнителя)

ДЕКЛАРИРАМ,

че съм съгласен да участвам в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на обекти общинска собственост, както следва: „Ремонт покрив Кметство – с. Згалево”, „Ремонт сграда Автоспирка – с. Тотлебен”, „Ремонт покрив Км. н-во – с. Катерица”, „Ремонт на сграда – Център за спортни игри и развлечения – Пордим”, „Ремонт покрив общежитие СОУ – гр. Пордим” и „Ремонт покрив ОУ с. Вълчитрън”, включени в капиталовите разходи на община Пордим за 2014г., като подизпълнител на............................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
                                                        (наименование на участника)

Дата:..........................



ДЕКЛАРАТОР: ........................... 









                (подпис, печат) 

ОБРАЗЕЦ №8
СПРАВКА НА ОСНОВНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО, ИЗПЪЛНЕНИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ПЕТ ГОДИНИ
(2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 г.)
	№
	Предмет на договора
	Възложител
	Изпълнител
	Стойност на договора
	Период на изпълнение
	Основни дейности, включени в договора 
	Процент на изпълнение на участника и описание на дейностите, изпълнявани от участника


	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	


Дата: ........................








Подпис и печат:..........................






















































ОБРАЗЕЦ №10
Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният ..................................................................................................................................
(трите имена)

в качеството си на..………….………..………………….……….........................................  (длъжност)
на участник: ……………………………………………………………………….......................
(наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

приемаме условията в проекто-договора, предложени в документацията за възлагане на  обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на обекти общинска собственост, както следва: „Ремонт покрив Кметство – с. Згалево”, „Ремонт сграда Автоспирка – с. Тотлебен”, „Ремонт покрив Км. н-во – с. Катерица”, „Ремонт на сграда – Център за спортни игри и развлечения – Пордим”, „Ремонт покрив общежитие СОУ – гр. Пордим” и „Ремонт покрив ОУ с. Вълчитрън”, включени в капиталовите разходи на община Пордим за 2014г.
.
Дата: …………………..

                                ДЕКЛАРАТОР: ........................... 










(подпис, печат) 

ОБРАЗЕЦ №11
Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП
Подписаният.....................................................................................................................................
(трите имена)

в качеството си на ………….………..………………………………….……...............................
  (длъжност)

на участник: ………………………………………………………………....................................
(наименование на подизпълнителя)

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на обекти общинска собственост, както следва: „Ремонт покрив Кметство – с. Згалево”, „Ремонт сграда Автоспирка – с. Тотлебен”, „Ремонт покрив Км. н-во – с. Катерица”, „Ремонт на сграда – Център за спортни игри и развлечения – Пордим”, „Ремонт покрив общежитие СОУ – гр. Пордим” и „Ремонт покрив ОУ с. Вълчитрън”, включени в капиталовите разходи на община Пордим за 2014г. 

,

ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ:

1. Не съм свързано лице както и представляваното от мен дружество не е свързано предприятие с участник в настоящата процедура в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП.

2.
 Аз и представляваното от мен дружество не сме участвали като външни експерти по смисъла на чл. 8, ал. 7 от ЗОП в изработването на техническите спецификации, на методиката за оценка на офертите в документацията за участие в настоящата процедура/Аз и представляваното от мен дружество сме участвали като външни експерти по смисъла на чл. 8, ал. 7 от ЗОП в изработването на техническите спецификации, на методиката за оценка на офертите в документацията за участие в настоящата процедура, но документите, в чието изработване сме участвали, са променени така, че не ни предоставят информация, която ни дава предимство пред останалите участници в процедурата.. 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

……………..2014 г.                                                     ДЕКЛАРАТОР:

ОБРАЗЕЦ  №12
С  П  И  С  Ъ  К

на документите и информацията съдържащи се в офертата за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с  предмет: „Основен ремонт на обекти общинска собственост, както следва: „Ремонт покрив Кметство – с. Згалево”, „Ремонт сграда Автоспирка – с. Тотлебен”, „Ремонт покрив Км. н-во – с. Катерица”, „Ремонт на сграда – Център за спортни игри и развлечения – Пордим”, „Ремонт покрив общежитие СОУ – гр. Пордим” и „Ремонт покрив ОУ с. Вълчитрън”, включени в капиталовите разходи на община Пордим за 2014г. 

, 
Долуподписаният/та ________________________________________________________

представител на участника ___________________________________________________
БУЛСТАТ/ЕИК _____________________

Прилагам следните документи:

1. _____________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________  

3. _____________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________
6. _____________________________________________________________________
7. _____________________________________________________________________
8. _____________________________________________________________________
9. _____________________________________________________________________
10. _____________________________________________________________________
11. _____________________________________________________________________
12. _____________________________________________________________________
13. _____________________________________________________________________
14. _____________________________________________________________________
15. _____________________________________________________________________
16. _____________________________________________________________________
17. _____________________________________________________________________
18. _____________________________________________________________________
19. _____________________________________________________________________
20. _____________________________________________________________________
Дата: ______________ г. 


ПОДПИС И ПЕЧАТ : _____________

ОБРАЗЕЦ №13
Ц Е Н О В А    О Ф Е Р Т А

ДО: Община Пордим
От:..................................................................................... ЕИК:....................................................,

                        (наименование на участника)

с адрес:................................... тел.: ............................., факс: ..........................., e-mail: ..............
ЕИК/БУЛСТАТ: .......................................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на обекти общинска собственост, както следва: „Ремонт покрив Кметство – с. Згалево”, „Ремонт сграда Автоспирка – с. Тотлебен”, „Ремонт покрив Км. н-во – с. Катерица”, „Ремонт на сграда – Център за спортни игри и развлечения – Пордим”, „Ремонт покрив общежитие СОУ – гр. Пордим” и „Ремонт покрив ОУ с. Вълчитрън”, включени в капиталовите разходи на община Пордим за 2014г. 

. 
Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложени в Техническите спецификации на настоящата поръчка.

За изпълнение на поръчката предлагаме следната обща цена:

......................................................................................................................

/ цифром и словом /
 / посочва се стойност, в лева без ДДС /
Цената ни включва всички видове дейности, разпределана по обекти, както следва:

- за обект „Ремонт покрив Кметство – с. Згалево” -  …………………………….лв. без ДДС;

- за обект „Ремонт сграда Автоспирка – с. Тотлебен” – ……………………...…лв. без ДДС;

- за обект „Ремонт покрив Км. н-во – с. Катерица” – ……………………………лв. без ДДС;

- за обект „Ремонт на сграда – Център за спортни игри и развлечения – Пордим” – ……….

…………………………………………………лв. без ДДС;

- за обект „Ремонт покрив общежитие СОУ – гр. Пордим” – …………………..лв. без ДДС;

- за обект „Ремонт покрив ОУ с. Вълчитрън” – …………………………….……лв. без ДДС;

При така предложените от нас условия, в нашата финансова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Приемаме предложената от Вас схема на плащанията по настоящата поръчка.


Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети във финансовата ни оферта до изтичане на .................................................... календарни дни, включително, от датата на изпращането й. 

Към настоящата оферта прилагаме:

1. Количествено-стойностна сметка за Обекта; 

2. Ценови показатели за формиране на единичните цени.

Дата: .............................. 



Подпис и печат:............................
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 







Към ценовата оферта

................................................................................................

[наименование на участника]

Ценови показатели при формиране на единичните цени 
При формиране на единичните цени за отделните видове работи сме използвали следните ценови показатели:

1. средна часова ставка за труд за работник – [...........................] лева/час;

2. допълнителни разходи върху разходите за труд [.....................];

3. единични цени на машиносмени за основните машини, които ще работят по обектите: [.......................] лв./мс.;

4. допълнителни разходи върху разходите за механизация: [..........................]%; 

5. доставно-складови разходи върху разходите за материали: [.....................]%;

6. печалба върху всички разходи за изпълнение на работата: [...................]%;

7. [Други по преценка на Участника]

Дата: ........................... 




Подпис и печат:
ОБРАЗЕЦ № 14
ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

ДО: Община Пордим
От:.............................................................................................................................................
(наименование на участника)

ЕИК:..................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на обекти общинска собственост, както следва: „Ремонт покрив Кметство – с. Згалево”, „Ремонт сграда Автоспирка – с. Тотлебен”, „Ремонт покрив Км. н-во – с. Катерица”, „Ремонт на сграда – Център за спортни игри и развлечения – Пордим”, „Ремонт покрив общежитие СОУ – гр. Пордим” и „Ремонт покрив ОУ с. Вълчитрън”, включени в капиталовите разходи на община Пордим за 2014г. 

. 
Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, посочени в Техническите спецификации на настоящата поръчка.

            1. Работна програма: /участникът описва работната програма/
 
2. Предлагам следните гаранционни срокове за изпълнените на строителните и монтажни работи и съоръжения на строителните обекти, а именно:

	      №
	Вид на сторителните работи или доставено оборудване
	Гаранционен срок

	1.
	
	

	2.
	
	

	3.
	
	


3. Срок за изпълнение:

Поръчката сме готови да изпълним в срок от ........... месеца (словом: ...........................................) от подписване на договоора.
Указание: Срокът за изпълнение на поръчката не трябва да надвишава 2 месеца, максималния срок за изпълнение, посочен в обявлението.

Не се допускат и ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е надвишава крайния допустим срок за изпълнението на поръчката. 
      4. Линеен график за изпълнение на строителството:
Приемаме да изпълним поръчката в пълно съответствие с Техническите спецификации и КС за обекта.
Дата: .............................. 





Подпис и печат:
� Ненужното се зачертава.


� Описват се конкретните дейности, които се предвижда да се извършват от подизпълнителя/ите.


� Декларацията се попълва от представляващия участника/обединението/подизпълнителя.


� Декларацията се попълва от физическото лице – участник или за юридически лица – от представляващия участника или обединението, съгласно споразумението за обединение или нотариално заверените пълномощни.





� Декларацията се подписва от физическо лице – подизпълнител, а за юридическите лица – от представляващите всеки подизпълнител поотделно.





� В случай че договорът е изпълняван в обединение или като подизпълнител.


� Декларацията се попълва от представляващия участника.


� По отношение на обстоятелствата в т.2 деклараторът посочва това обстоятелство, което декларира, като ненужният текст се премахва или зачертава.





Декларацията по 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП се представя от всяко едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват юридическото лице.
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